- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- Запись временного кода и пользовательской информации

# Запись временного кода и пользовательской информации

Запись временных кодов

Параметр | Запись TC
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | LTC | VITC
[1080-59.94i/P] | [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | Режим записи/режим бездействия* [DF]/[NDF] 30 соответствующих кадров | То же значение, что и LTC
[AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | Режим записи/режим бездействия* [NDF] 24 соответствующих кадра
[1080-59.94i] | [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | Режим записи/режим бездействия* [DF]/[NDF] 30 кадров | То же значение, что и LTC
[DVCPRO HD/60i]
[1080-50i/P] | [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | Режим записи/режим бездействия* 25 кадров | То же значение, что и LTC
[1080-50i] | [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | Режим записи/режим бездействия* 25 кадров | То же значение, что и LTC
[DVCPRO HD/50i]
[1080-23.98PsF] | [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | Режим записи/режим бездействия* [NDF] 24 кадра | То же значение, что и LTC
[720-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] [AVC-I100/30PN] | — | Режим записи/режим бездействия* [DF]/[NDF] 30 кадров | То же значение, что и LTC
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/24PN] | — | Ход записи/режим «free run»* 24 кадра | То же значение, что и LTC
[720-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] [AVC-I100/25PN] | — | Режим записи/режим бездействия* 25 кадров | То же значение, что и LTC
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | Режим записи/режим бездействия* [DF]/[NDF] 30 кадров | То же значение, что и LTC (Запись в [DV/60i]/[DV/50i] невозможна.)
[30P]
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | Режим записи/режим бездействия* 25 кадров | То же значение, что и LTC (Запись в [DV/60i]/[DV/50i] невозможна.)
[25P]

В режиме бездействия временной код синхронизирован со значением, вводимым TC через разъем <TC IN/OUT>.

Вывод временных кодов

Параметр | Вывод TC
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | TC OUT | LTC, VITC для HD SDI
[1080-59.94i/P] | [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | LTC конвертировано в 30 кадров и выводится. | LTC конвертировано в 30 кадров и выводится.
[1080-59.94i] | [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[DVCPRO HD/60i]
[1080-50i/P] | [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[1080-50i] | [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[DVCPRO HD/50i]
[1080-23.98PsF] | [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[720-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] [AVC-I100/30PN] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/24PN] | — | LTC конвертировано в 30 кадров и выводится. | LTC конвертировано в 30 кадров и выводится.
[720-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] [AVC-I100/25PN] | — | В качестве вывода используется LTC. | В качестве вывода используется LTC.
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | В качестве вывода используется LTC. | Нет
[30P]
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | В качестве вывода используется LTC. | Нет
[25P]

Запись пользовательской информации

Параметр | Запись TC
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | LTC UB | VITC UB
[1080-59.94i/P] | [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | В соответствии с [UBG MODE]*1 | Блокировка информации о кадре
[AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN]
[1080-59.94i] | [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | В соответствии с [UBG MODE]*1 | В соответствии с [VITC UBG MODE]
[DVCPRO HD/60i]
[1080-50i/P] | [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | В соответствии с [UBG MODE]*1 | Блокировка информации о кадре
[1080-50i] | [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | В соответствии с [UBG MODE]*1 | В соответствии с [VITC UBG MODE]
[DVCPRO HD/50i]
[1080-23.98PsF] | [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | В соответствии с [UBG MODE] | Блокировка информации о кадре
[720-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] [AVC-I100/30PN] [AVC-I100/24PN] | — | В соответствии с [UBG MODE]*1 | Блокировка информации о кадре
[DVCPRO HD/60P]
[720-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] [AVC-I100/25PN] | — | В соответствии с [UBG MODE]*1 | Блокировка информации о кадре
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | В соответствии с [UBG MODE]*1 | В соответствии с [VITC UBG MODE]*2
[30P]
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | В соответствии с [UBG MODE]*1 | В соответствии с [VITC UBG MODE]*2
[25P]

При [EXT] UB разъема <TC IN/OUT> синхронизировано.

Если для параметра [CAMERA MODE] установлены значения [30P] и [25P], данные о частоте кадров будут закреплены на месте.

Вывод пользовательской информации

Параметр | Вывод UB
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | UB для TC OUT | LTC UB для HD SDI | VITC UB для HD SDI
[1080-59.94i/P] | [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется VITC UB.
[AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | Вывод over 60P в соответствии с LTC UB. | Вывод over 60P в соответствии с LTC UB.
[1080-59.94i] | [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется VITC UB.
[DVCPRO HD/60i]
[1080-50i/P] | [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется VITC UB.
[1080-50i] | [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется VITC UB.
[DVCPRO HD/50i]
[1080-23.98PsF] | [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB.
[720-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-I100/30PN] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется VITC UB.
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/24PN] | Вывод over 60P в соответствии с LTC UB. | Вывод over 60P в соответствии с LTC UB.
[720-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-I100/25PN] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется LTC UB. | В качестве вывода используется VITC UB.
[DVCPRO HD/50P]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | В качестве вывода используется LTC UB. | Нет | Нет
[30P]
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | В качестве вывода используется LTC UB. | Нет | Нет
[25P]

В начало страницы