- Начало
- Воспроизведение
- Операции с пиктограммами
- Настройка метаданных ролика

# Настройка метаданных ролика

Такую информацию, как имя снимавшего видео, имя репортера, место съемки или текстовые примечания, можно загрузить с карты памяти SD и сохранить в качестве метаданных ролика.

## Элементы метаданных ролика

Метаданные ролика включают следующие элементы. Подчеркнутые элементы можно установить путем загрузки файла выгрузки метаданных на карте памяти SD. Другие элементы выставляются автоматически во время съемки. Используя последнюю обновленную версию программы P2 Viewer Plus, загрузочные файлы метаданных можно записать на карту памяти SD при помощи компьютера. Загрузите с указанного ниже веб-узла новейшую версию программного обеспечения P2 Viewer Plus и установите его.

http://pro-av.panasonic.net/

Для получения подробной информации об использовании карт памяти SD см. раздел «Меры предосторожности при работе с картами памяти SD».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файлы, которые не были отредактированы с помощью программы P2 Viewer Plus, отображаются как [UNKNOWN DATA!] и могут быть нечитаемыми.

[GLOBAL CLIP ID] | Отображается универсальный идентификатор ролика, который показывает статус записи ролика.
[USER CLIP NAME] | Отображение названия ролика, установленного пользователем.*1
[VIDEO] | Отображение [FRAME RATE] (частота кадров ролика), [PULL DOWN] (формат преобразования) и [ASPECT RATIO].
[AUDIO] | Отображается [SAMPLING RATE] (частота дискретизации записанного звука) и [BITS PER SAMPLE] (уровень квантизации информации записанного звука).
[ACCESS] | Отображается [CREATOR] (автор записанного ролика), [CREATION DATE] (дата записи ролика), [LAST UPDATE DATE] (дата последнего обновления ролика), и [LAST UPDATE PERSON] (автор последнего обновления ролика).
[DEVICE] | Отображается [MANUFACTURER] (производитель устройства), [SERIAL NO.] (серийный номер устройства), и [MODEL NAME] (наименование модели устройства).
[SHOOT] | Отображается [SHOOTER] (имя человека, снимавшего видео), [START DATE] (дата начала съемки), [END DATE] (дата окончания съемки), и [LOCATION]/[ALTITUDE]/[LONGITUDE]/[LATITUDE]/[SOURCE]/[PLACE NAME] (высота над уровнем моря, долгота, широта, источник информации и название места).
[SCENARIO] | Отображается [PROGRAM NAME], [SCENE NO.] и [TAKE NO.].
[NEWS] | Отображается [REPORTER] (имя репортера), [PURPOSE] (цель съемки) и [OBJECT] (объект съемки).
[MEMO]*2 | Отображается [NO.] (номер текстового примечания), [OFFSET] (позиция кадра с добавленным текстовым примечанием), [PERSON] (лицо, записавшее текстовое примечание, добавленное к ролику) и [TEXT] (содержание текстового примечания).
[THUMBNAIL] | Отображается позиция кадра (место кадра), величина (высота и ширина) изображения, выбранного в качестве пиктограммы.
[PROXY] | Отображается информация формата прокси-записи, если она добавлена.

Можно выбрать метод записи [USER CLIP NAME]. Подробную информацию см. в разделе «Выбор метода записи [USER CLIP NAME]».

При вводе [MEMO] удостоверьтесь, что вводите [TEXT]. Записать только [PERSON] (лицо, вводящее заметку) или [OFFSET] (позицию записи) невозможно.

## Загрузка метаданных ролика (выгрузка метаданных)

Рис. 1

Рис. 2

Вставьте SD карту памяти, содержащую метаданные ролика (файл загрузки метаданных).

Выберите значение [LOAD] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA].

Отображается имя метаданных из файла загрузки метаданных с SD карты памяти. (Рис. 1)

При помощи кнопок курсора выберите файл для загрузки, затем нажмите кнопку [YES].

- Загрузка началась.

- Загруженные метаданные сохранятся, даже если будет отключено питание.

- Для получения информации о подтверждении выгруженных данных см. раздел «Проверка и модификация загружаемых метаданных».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время отображения имен метаданных нажмите кнопку курсора (), чтобы переключиться к отображению имен файлов. (Рис. 2)

  Нажмите кнопку курсора () для возврата к отображению имен метаданных.

## Проверка и модификация загружаемых метаданных

Можно проверить точные метаданные, загружаемые с карты памяти SD.

Рис. 1

Рис. 2

Выберите [PROPERTY] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA].

Отобразится список метаданных.

Используйте кнопки курсора, чтобы навести курсор на проверяемый пункт, а затем нажмите кнопку <SET>.

Можно проверить настройки загруженных метаданных. (Рис. 1)

Во время проверки настроек метаданных с помощью кнопок курсора наведите курсор на элемент, параметры которого следует изменить, и нажмите кнопку <SET>.

- Отображается экранная клавиатура для изменения настроек. (Рис. 2)

- Удерживая кнопку <SHIFT>, нажимайте кнопки курсора (/), чтобы переместить курсор к началу/концу деталей параметра, который следует настроить.

## Настройка записи загруженных метаданных

Установите [ON]/[OFF] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [RECORD]. По умолчанию на заводе устанавливается значение [OFF].

## Выбор метода записи [USER CLIP NAME]

Выберите метод записи [USER CLIP NAME] из доступных параметров [TYPE1] и [TYPE2] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [USER CLIP NAME].

#### [TYPE1] (значения по умолчанию)

Статус метаданных ролика | [USER CLIP NAME] для записи
--- | ---
Если метаданные ролики уже загружены | Выгруженные данные
Если метаданные ролика не загружены или если в результате установки запись загруженных метаданных ролика отключается | Аналогично параметру [GLOBAL CLIP ID]

#### [TYPE2]

Статус метаданных ролика | [USER CLIP NAME] для записи
--- | ---
Если метаданные ролики уже загружены | Выгруженные данные + значение [COUNT]*
Если метаданные ролика не загружены или если в результате установки запись загруженных метаданных ролика отключается | Аналогично параметру [CLIP NAME]

Значение [COUNT] представляет собой число из четырех цифр.

Значение [COUNT] увеличивается при каждом создании ролика, если метаданные ролика загружены и в качестве метода записи был выбран параметр [TYPE2].

Значение параметра [COUNT] можно сбросить следующим образом.

При выборе параметра [PROPERTY] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] и выборе пункта [USER CLIP NAME] отобразится следующий экран. Наведите курсор на [COUNT RESET] и нажмите кнопку <SET> для сброса значения параметра [COUNT] к 1.

## Выбор записи [CARD SERIAL]

Если значение [ON] выбрано для параметра в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [CARD SERIAL], функция записи серийных номеров карт P2 как метаданных (текстовые примечания без смещения) будет включена.

## Инициализация установки метаданных

Выберите значение [INITIALIZE] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA]. Выберите [YES], когда отобразится запрос о подтверждении.

Параметры в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] и последующие элементы, включая загруженные метаданные, будут инициализированы.

## Установка отображения языка метаданных

Если для региона использования выбрано значение [NTSC (J)], можно выбрать язык, на котором будут отображаться метаданные.

Выберите [LANGUAGE] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA], выберите язык отображения и нажмите кнопку <SET>.

Выберите для языка значение [ENGLISH] или [JAPANESE].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символы, которые не могут отображаться на английском, не отображаются надлежащим образом, поэтому вместо них используется символ «».

- Можно вводить только буквенно-цифровые символы.

В начало страницы