- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция настройки цветности

# Функция настройки цветности

Данная функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Она применяет эффекты ко всему изображению. Не может быть задана для отдельного оттенка цвета.

#### Общие настройки

[CHROMA LEVEL]: позволяет задать уровень сигнала цветности PR и PB. При использовании вектороскопа расстояние от центра (без цвета) во всем изображении увеличивается.

[CHROMA PHASE]: позволяет выполнять точную настройку фазы цветности сигнала PR и PB. При использовании вектороскопа все изображение поворачивается по часовой стрелке или против часовой стрелки.

#### Расширенные настройки

Элементы настроек не предоставляются.

В начало страницы