- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Интервальная запись

# Интервальная запись

Видеокамера будет записывать по одному кадру через заданный интервал времени.

Запись 1 кадра

Запись 1 кадра

Запись 1 кадра

(Время)

Заданное время [INTERVAL TIME]

Заданное время [INTERVAL TIME]

Настройте все элементы в главном меню → [SYSTEM MODE].

Задайте [INTERVAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

Задайте время в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [INTERVAL TIME].

Нажмите кнопку <REC>.

- Видеокамера будет повторять операцию записи по одному кадру через заданный интервал времени.

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] SmartUI и нажмите кнопку <STOP>. Запись нельзя остановить на других экранах, кроме [HOME], поскольку функция, отличная от функции остановки, назначена кнопке <STOP>.

- Чтобы очистить настройки, задайте [NORMAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

- Когда задан параметр [OFF] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], чтобы удалить настройки интервальной записи, необходимо выключить видеокамеру.

- [I-REC] отображается во время записи, а [I-] отображается во время паузы. Если в шаге 3 задано менее двух секунд, [I-REC] мигает в соответствии с заданным временем интервала.

- При остановке записи индикатор [I-] мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Предварительная запись и запись в один ролик не будет работать.

- Запись звука не выполняется.

- Записанные данные (данные, которые записываются до остановки видеокамеры) включаются в один ролик.

В начало страницы