- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- ホワイトクリップ機能

# ホワイトクリップ機能

映像信号の一番明るい部分が一定のレベルより高くならないようにする設定をします。

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

メインメニュー→［SCENE FILE］→［WHITE CLIP SETTING］で設定します。

［WHITE CLIP］：ホワイトクリップ機能の［ON］/［OFF］を選択します。［ON］のときに［WHITE CLIP LVL］の設定値が有効になります。

［WHITE CLIP LVL］：ホワイトクリップレベルを設定します。

［Rch CLIP LVL］：ホワイトクリップに対してRchのクリップレベルを設定します。

［Bch CLIP LVL］：ホワイトクリップに対してBchのクリップレベルを設定します。

ページトップへ戻る