- トップページ
- 準備
- レンズの取り付けと調整
- レンズの取り付け

# レンズの取り付け

レンズ固定レバー

マーク

マウントキャップ

図1

図2

ケーブルクランプ

〈LENS〉端子

図4

図3

レンズ固定レバーを上げ、マウントキャップを外す。（図1）

レンズマウント上部中央の凹部にレンズのセンターマークを合わせ、レンズを取り付ける。（図2）

レンズ固定レバーを下げて、レンズをしっかり固定する。（図3）

ケーブルをケーブルクランプに押し込み、〈LENS〉端子に接続する。（図4）

レンズのフランジバックの調整を行う。

詳しくは「フランジバック調整」を参照してください。

NOTE

- レンズの取り扱いについては、レンズの取扱説明書を参照してください。

- 〈LENS〉端子から取り出す電流について、詳しくは「コネクター信号の内容」を参照してください。

- レンズを取り外しているときは、機器保護のためにマウントキャップを取り付けてください。

ページトップへ戻る