- トップページ
- 準備
- P2カードについて
- P2カードを入れる

# P2カードを入れる

本機を初めて使用するときは、必ず時刻の設定を先に行ってください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

microP2メモリーカードを使用するときは、microP2カードアダプターAJ-P2AD1G（別売品）が必要です。

イジェクトボタン

P2カードアクセスLED

スロットカバー

図1

図2

図3

図4

カードスロットカバーを開ける。（図1）

カードスロットに使用するカードを挿入する。

- P2メモリーカードの場合

  - カードのロゴを上向きにして挿入し、イジェクトボタンが飛び出るまで押し入れます。（図2）

- microP2メモリーカードの場合

  - microP2カードアダプターに挿入します。（図4）microP2カードアダプターを、ロゴを上向きにしてカードスロットに挿入し、イジェクトボタンが飛び出るまで押し入れます。（図2）

飛び出たイジェクトボタンを右に倒す（図3）

P2カードアクセスLEDがオレンジ色、または緑色に点灯しているのを確認してください。（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

カードスロットに2枚のP2カードが挿入されている場合、スロット番号の小さいP2カードから順番に記録されます。ただし、P2カードを後から挿入すると、そのP2カードが記録対象になるのは、スロット番号にかかわらず、今までに挿入されたP2カードより後になります。

- 例：2つのスロットにP2カードを挿入した場合

  2つのスロットにP2カードを挿入すると、スロット番号1→2の順で記録対象のP2カードになります。しかし、一度スロット番号1のP2カードを取り出して再び挿入した場合、スロット番号2→1の順で記録対象のP2カードになります。

電源を切った後も、記録対象のP2カード番号は保持されます。次に、電源を入れたときは、電源を切る前と同じP2カードに続けて記録できます。

カードスロットカバーを閉める。

NOTE

- 落下防止、防塵・静電気防止のため、カードスロットカバーは必ず閉めてください。

- P2カードは必ず、P2機器でフォーマットしてください。

- microP2カードアダプターに、microP2メモリーカード以外のSDHC/SDXCメモリーカードを挿入してご使用になった場合、動作を保証するものではありません。

- P2メモリーカードをゆっくりと挿入したりカードの端子に汚れがあったりした場合、［FORMAT ERROR!］や［NOT SUPPORTED!］、［CHECK SLOT］（スロット番号）と表示されることがあります。その場合、P2メモリーカードを挿入し直してください。

ページトップへ戻る