- トップページ
- 各部の名称
- タイムコード関連部

# タイムコード関連部

1. 〈GENLOCK IN〉端子（タイムコードを外部ロックさせる）

   カメラ部にゲンロックをかけるとき、またはタイムコードを外部ロックするときの基準信号入力端子です。

   NOTE

   - 入力信号は、HDのY信号またはコンポジット信号を供給してください。ただし、本機のコンポジット信号のサブキャリアを外部ロックさせることはできません。

2. 〈TC IN/OUT〉端子（タイムデータの概要）

   タイムコードの入出力端子です。

   - メインメニュー→［IN/OUT SEL］→［TC IN/OUT SEL］で入力/出力を切り替えます。

   - タイムコードをロックするときに、基準となるタイムコードをこの端子に入力します。

   - 外部機器のタイムコードを本機のタイムコードにロックさせるときに、外部機器のタイムコード入力端子と接続します。（タイムコードを外部に供給する）

3. 〈HOLD〉ボタン

   押した瞬間に、カウンター表示部のタイムデータ表示が保持されます。ただし、タイムコードジェネレーターは歩進し続けます。再度押すと、保持状態が解除されます。

   あるシーンを撮影したタイムコード、またはカウンター値を知るときなどに使用します。

   SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

4. 〈COUNTER〉ボタン（ユーザーズビットの入力方法）

   ボタンを押すごとに、カウンター値、タイムコード、ユーザーズビット、およびVITCのユーザーズビット情報をビューファインダーに表示します。

   SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

5. 〈RESET〉ボタン

   タイムコード表示部のカウンター値をリセットします。

   SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

ページトップへ戻る