- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- エラーメッセージが表示される場合

# エラーメッセージが表示される場合

## 記録/再生時

表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
［AUTH NG CARD］（スロット番号） | microP2メモリーカードのCPS認証に失敗しています。CPS認証に失敗したmicroP2メモリーカードは記録や再生ができません。 | 動作は継続します。 メインメニュー→［CLIP］で［AUTHENTICATE］を選択し、パスワードを入力してください。
［BACKUP BATT EMPTY］ | 電源を入れたときに内蔵時計のバックアップ電池の電圧低下を検出すると表示します。 | 動作は継続します。 内蔵電池を充電してください。
［CARD ERROR］（スロット番号） | 記録中にP2カードが原因でデータ異常が発生したときに表示します。 記録停止後も次の操作を行うまで表示します。また、再生中にP2カードの異常で再生が停止したとき3秒間表示します。 記録時に発生した場合、タリーランプや〈WARNING〉ランプは、記録停止後、1秒間に4回、約3秒間点滅します。 再生時に発生した場合、タリーランプは、点灯しません。 | 停止します。 停止後は、エラーが発生したP2カードはライトプロテクト状態になっています。エラーが発生したスロットのP2カードを交換してください。
［CLIP DISCONTINUED］ | ワンクリップレックモードでの記録時、連結クリップとしての整合性がとれず、次の記録操作でクリップの連結ができない場合に表示します。 | 動作は継続します。
［DIR NG CARD］（スロット番号） | ディレクトリー配置が不適切です。 | 動作は継続します。 速やかにカードのバックアップを取り、フォーマット後ご使用ください。
［PB INTERMITTENT］ | SDHC/SDXCメモリーカードで再生途切れが発生しています。再生の性能が保証できないカードが挿入されています。 | 動作は継続します。 microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードのご利用をお勧めします。
［PROXY ERROR］ | 内部のプロキシーモジュールの異常が発生しています。 | 動作は継続します。 本機の電源を切って、再度電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［PROXY REC WARNING］ | プロキシーデータの記録異常が発生しています。 | 動作は継続します。 本機の電源を切って、再度電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［REC IMPOSSIBLE］（スロット番号） | microP2カードアダプターに挿入されたSDHC/SDXCメモリーカードがP2メモリーカードスロットに挿入されています。 SDHC/SDXCメモリーカードに記録ができません。 | 動作は継続します。 microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードに記録してください。
［REC WARNING］ ［FRAME SIGNAL］ | 記録中に映像や音声に異常が発生したときに表示します。 記録を継続中、タリーランプは1秒間に4回点滅します。 | 動作は継続します。記録中に入力信号が乱れると、乱れた映像を記録しながら、記録は継続されます。本機に入力する信号を確認してください。 一度電源を切ってからご使用ください。
［REC WARNING］ ［OVER MAX# CLIPS］ | 1枚のP2カードにクリップ総数の上限を超えて記録しようとした場合に表示します。 記録を継続中、タリーランプや〈WARNING〉ランプは1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 P2カードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［FILE SPLIT］で［SHORT］を選択している場合、1回の記録開始の操作をした時点から、約3.5時間経過後に表示します。 | 停止します。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN］ | （録画中に発生） 映像のプルダウンシーケンスとタイムコード値が同期していません。 記録を継続中、タリーランプは1秒間に4回点滅します。 | 動作は継続します。 信号を確認してください。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN ERROR］ | （録画中以外に発生） 映像のプルダウンシーケンスとタイムコード値が同期していません。 | 動作は継続します。 信号を確認してください。
［REC WARNING］ ［REC DATA］ | 記録中に記録データに異常が発生したときに表示します。 記録を継続中、タリーランプや〈WARNING〉ランプは1秒間に4回点滅します。 | 継続または停止します。 一度電源を切ってからご使用ください。
［RUNDOWN CARD］（スロット番号） | 規定の書き換え回数を超えています。 | 動作は継続します。 P2カードの交換をお勧めします。
［CHECK SLOT］（スロット番号） | P2メモリーカードをゆっくりと挿入したり、カードの端子が汚れているなどのため、正常に認識できません。 | 動作は継続します。 挿入したP2メモリーカードには記録できません。 挿入したP2メモリーカードを確認してください。
［TEMPORARY PAUSE］ ［IRREGULAR SIG］ | 〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI OUT/IN（OP）〉端子の入力信号の乱れなどで正常に記録ができず、記録を一時待機しています。クリップは分割されます。 記録を継続中、タリーランプは1秒間に4回点滅します。 | 一時停止します。 信号が正常に戻ると記録を再開します。ただし、ループレックのときは記録を再開しません。
［WIRELESS-RF］ | オーディオワイヤレス受信状態が悪くなっています。 記録を継続中、タリーランプは1秒間に4回点滅します。 記録中や記録待機中、〈WARNING〉ランプは1秒間に4回点滅します。 | 動作は継続します。
［UP LIST #99/100］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストの登録数が99になりました。 | 動作は継続します。 あと1つクリップをアップロードリストに登録できます。 不要なアップロードリストを削除してください。
［UP LIST #100/100］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストの登録数が上限に達しました。 | 動作は継続します。 さらに追加登録が必要なときは、不要なアップロードリストを削除してください。
［UP LIST OVER MAX #］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストの登録数が上限に達しているため、追加登録ができません。 | 動作は継続します。 追加登録が必要なときは、不要なアップロードリストを削除してください。

## サムネールおよびメニュー操作時

表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手動認証に失敗しています。 | 正しいパスワードを入力してください。
［CANNOT ACCESS!］ | コンテンツ不良などによりデータへアクセスできません。 | メディア、クリップを正常な状態としてからご使用ください。
［CANNOT CHANGE!］ | サムネールが生成できずに、のマークアイコンが表示されたクリップは、テキストメモ位置でのサムネール変更はできません。 | サムネールが表示できるように、設定やコンテンツを修正してください。
［CANNOT DELETE!］ | コンテンツバージョンが不整合です。削除できません。 | 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［CANNOT FORMAT!］ | P2カードなどの問題でフォーマットができません。 | P2カードを確認してください。
［CANNOT RE-CONNECT!］ | 複数枚のP2カードにまたがって記録したクリップではないコンテンツを選択していることなどが原因で、クリップの再結合ができません。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT REPAIR IN SELECTION!］ | 選択したクリップの一部が修復できません。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT REPAIR!］ | 修復できないコンテンツを選択しています。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT SAVE!］［FILE NAME IN USE］ | 既に同じ名前の設定ファイル名がSDメモリーカードに存在します。 | 別の名前で保存してください。
［CARD FULL!］ | P2カード、SDメモリーカードがいっぱいです。 | 空き領域があるメディアを挿入してください。
［COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP CONTAINED!］［CLIP NAME:］（クリップ名） | 4 GBを超えたファイルはP2メモリーカードや32 GB以下のmicroP2メモリーカードにコピーできません。 | 容量が32 GBを超えるmicroP2メモリーカードにコピーしてください。
［INVALID VALUE!］ | 入力しようとしたデータ値が不正規です。 | 正常な範囲のデータを設定してください。
［INVALID DELETE］ | 最終クリップ削除機能で最後に撮影したクリップの削除ができません。 | ダイアログを閉じる場合は、［SET］ボタンを押してください。 クリップが削除できない条件について詳しくは「最終クリップ削除機能」を参照してください。
［LACK OF CAPACITY!］ | カードの記録容量が不足しています。 | 記録容量が十分あるカードを挿入してください。
［MISSING CLIP!］ | 複数枚のP2カードにまたがって記録されたクリップが全てそろっていないクリップにはショットマークを付けることはできません。 | またがって記録された全てのP2カードを挿入してください。
［NO CARD!］ | P2カード、SDメモリーカードが入っていません。 | 対応メディアを挿入してください。
［NO COPY TO SAME CARD!］ | コピー元とコピー先が同じカードのためコピーできません。 | 選択しているクリップが入っていないカードへコピーしてください。
［NO FILE!］ | 指定されたファイルが存在していません。 | ファイルを確認してください。
［NO INPUT!］ | データが入力されていません。 | データを入力してから設定してください。
［NO SD CARD!］ | SDメモリーカードがありません。 | SDメモリーカードを挿入してください。
［NOT SELECTED!］ | クリップを選択しないで削除などをしようとしています。 | 削除などをするクリップを選択してください。
［SAME CLIP IS SELECTED!］ | 選択クリップ中に同一クリップ（コピーで複製したもの）が複数個含まれています。 | 同一クリップ（コピーで複製したもの）は同時に複数個コピーできません。同一クリップを選択から外してください。
［TOO MANY CLIPS!］ | 選択しているクリップが多すぎます。 | 選択しているクリップ数を減らしてください。
［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］ | 本機で対応していないバージョンのコンテンツのワーニングです。 | 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
プロキシー記録クリップのみをFTPサーバーからP2カードに書き戻すことはできません。 | プロキシー記録クリップは、SDメモリーカードに書き戻し（インポート）をしてください。
［UNKNOWN DATA!］ | メタデータの文字コードが不正規です。 | メタデータの文字コードはUTF-8となっています。ビューアーなどで正しい文字を入力してください。
ファイル内のデータに問題があります。 | ファイルを作成し直してください。
［USER CLIP NAME MODIFIED!］ | クリップ名にカウンター値を付加するときに、文字を削除する必要があります。 | カウンター付加の設定でユーザークリップ名とカウンターは合わせて100バイトまでしか保存できませんので、文字を自動的に削除します。
［WRITE PROTECTED!］ | P2カード、SDメモリーカードがライトプロテクトされています。 | 書き込みができるメディアを挿入してください。
［CANNOT OPERATE THIS MENU, WHILE "REC DURING UPLOAD" ENABLED.］ | メニューを実行できません。 | メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］で［DISABLE］に設定してから実行してください。

## ソフトキーボード操作時

表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手動認証に失敗しています。 | 正しいパスワードを入力してください。
［CANNOT CHANGE!］ | テキストメモがない状態で［PERSON］（メモ入力者）項目を入力しようとしています。 | ［TEXT］（テキスト情報）項目を先に入力してください。
［CANNOT SET!］ ［INVALID VALUE!］ | 入力された値が異常です。 | 入力値を変更してください。
［CANNOT SET!］ ［NO INPUT!］ | ソフトキーボードに入力がありません。 | パスワードを入力してください。
［CANNOT SET!］ ［RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!］ | 再入力したパスワードが異なります。 | 正しい照合用パスワードを入力してください。

## USBホストモード時

メッセージ | 内容 | 対応
--- | --- | ---
［CANNOT ACCESS CARD!］ | P2カードのアクセス中にエラーが発生しています。 | P2カードを確認してください。
［CANNOT ACCESS TARGET!］ | 接続先のターゲットのアクセス中にエラーが発生しています。 | ストレージデバイスの状態や接続を確認してください。
［CANNOT COPY!］［FORMAT STORAGE DEVICE TO FAT］ | クリップコピーができるパーティションがストレージデバイスに存在していません。 | FAT形式でフォーマットしなおすか、P2カードをエクスポートしてパーティションを作成してください。
［CANNOT FORMAT!］ | ストレージデバイスのフォーマットができません。 | 接続しているストレージデバイスを変更してください。
［CANNOT RECOGNIZE STORAGE DEVICE!］ | ストレージデバイスが正しく認識できません。 | ストレージデバイスの電源を入れ直すか、接続するストレージデバイスを変更してください。
［CANNOT SELECT!］［MAX. 6 PARTITIONS］ | 6パーティションより多いストレージデバイスの選択（同時マウント）はできません。 | 選択済みパーティションを解除してください。
［CARD IS EMPTY! CANNOT COPY!］ | コピーするP2カードが空です。 | 空のカードはコピーする必要がないためコピーを行いません。
［FORMAT P2 CARD!］ | クリップが存在するP2カードへはインポートできません。 | P2カードをフォーマットしてください。
［LACK OF CAPACITY!］ | ストレージデバイスの空き容量が足りません。 | 空き容量の十分ある新しいストレージデバイスまたはフォーマットしたストレージデバイスを使用してください。
［MISMATCH COMPONENT!］ | コピー元とコピー先のP2カードの品番が不一致です。コピーできません。 | 同一品番のP2カードを使用するか、クリップ単位でインポートしてください。
［STORAGE DEVICE DISCONNECTED!］ | ストレージデバイスとの接続が切断されています。 | USBケーブルを〈USB2.0〉端子（ホスト）に接続しなおしてください。また、その後正常に動作しないときは、一度電源を切って、再び電源を入れてください。
［TOO MANY PARTITIONS!］ | パーティションが多すぎます。 | ストレージデバイスの最大パーティション数は23です。フォーマットしなおすか、新しいストレージデバイスを使用してください。
［UNKNOWN DEVICE CONNECTED!］ | 未対応のDVDドライブなどが接続されています。 | 接続機器を正しいストレージデバイスに変更後、一度電源を切って、再び電源を入れてください。
［VERIFICATION FAILED!］ | コピー後のコンペアが不一致です。 | 再度コピーしてください。

## ネットワーク

メッセージ | 内容 | 対応
--- | --- | ---
［CANNOT CONNECT!］ | ネットワークに接続できません。 | LAN設定が正しいか見直してください。LANケーブルが正しく接続されているか、お使いのネットワーク環境が機能しているか確認してください。
［CANNOT FIND FTP-SERVER!］ | 接続先のFTPサーバーが見つかりません。 | メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［SERVER URL］が正しいかを確認してください。
［LOGIN FAILED!］ | 接続先のFTPサーバーへのログインに失敗しています。 | メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［LOGIN USER］および［LOGIN PASSWORD］が正しいかを確認してください。
［PING FAILED!］ | ［PING］に失敗しています。 | LAN設定および、メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［SERVER URL］が正しいかを確認してください。LANケーブルが正しく接続されているか、お使いのネットワーク環境が機能しているかを確認してください。
［CANNOT ACCESS GATEWAY!］ | ゲートウェイサーバーにアクセスできません。 | LAN設定が正しいかを確認してください。
［CHECK LAN SETTING］ | ゲートウェイサーバーにアクセスできません。 | LAN設定が正しいかを確認してください。
［IP ADDRESS IS USED!］ | 設定したIPアドレスは他の機器で利用されています。 | ネットワーク管理者に相談のうえ、他のIPアドレスを設定してください。
［INVALID VALUE!］ | 入力しようとしたデータ値が不正規です。 | 正常な範囲のデータを設定してください。
［ENCRYPTION IS NOT SUPPORT!］ | 暗号化をサポートしていません。 | 接続先の暗号化設定を確認してください。

ページトップへ戻る