- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- ゲンロックとタイムコード入出力の接続と設定

# ゲンロックとタイムコード入出力の接続と設定

ゲンロックとタイムコード入出力の接続と設定の関係を表で示しています。

ゲンロック入力と本機の出力位相が一致している場合は○、一致しない場合は×で示しています。

#### 本機の記録フォーマットが1080i/P、1080iのとき

本機の使用条件 | 外部に供給する映像・基準信号 | SDI | VIDEO | SDI | VIDEO
ゲンロック入力 | 1080i | SD（480i/576i）
本機の設定 | ［GL PHASE］ | ［HD SDI］ | ［COMPOSITE］ | ［HD SDI］ | ［COMPOSITE］
ゲンロック入力と本機の出力位相 | SDI出力（HD） | ○ | 90H進み | ○ | 90H進み
ビデオ出力およびSDI出力（SD） | 90H遅れ | ○ | 90H遅れ | ○
タイムコード出力 | ○ | ○ | ○ | ○

#### 本機の記録フォーマットが720Pのとき

本機の使用条件 | 外部に供給する映像・基準信号 | SDI | VIDEO | SDI | VIDEO
ゲンロック入力 | 720P | SD（480i/576i）
本機の設定 | ［GL PHASE］ | ［HD SDI］ | ［COMPOSITE］ | ［HD SDI］ | ［COMPOSITE］
ゲンロック入力と本機の出力位相 | SDI出力（HD） | ○ | 120H進み | ○ | 120H進み
ビデオ出力およびSDI出力（SD） | 120H遅れ | ○ | 120H遅れ | ○
タイムコード出力 | × | × | ○ | ○

#### 本機の記録フォーマットが480i/576iのとき

本機の使用条件 | 外部に供給する映像・基準信号 | SDI | VIDEO
ゲンロック入力 | SD（480i/576i）
本機の設定 | ［GL PHASE］ | 無効
ゲンロック入力と本機の出力位相 | SDI出力（HD） | なし
ビデオ出力およびSDI出力（SD） | ○
タイムコード出力 | ○

ページトップへ戻る