- トップページ
- 表示
- 画面の状態表示
- モードチェックでの表示

# モードチェックでの表示

本機の各設定や状態が確認できる画面を、ビューファインダー上に表示できます。

本機の〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒すごとに、5つの画面表示が切り替わります。

［STATUS］画面表示→［FUNCTION］画面表示→［AUDIO］画面表示→［USER SW］画面表示→［CAC INFO］画面表示→無表示

なお、各画面の表示時間は約5秒です。表示中に〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒すと次の画面に移行します。

## ［FUNCTION］画面

ビデオ出力状態や、記録メディアの情報を表示します。

［SDI OUT］ | — | 〈SDI OUT/IN（OP）〉端子から出力される信号の状態を表示します。
［TYPE］ | 〈SDI OUT/IN（OP）〉端子から出力している信号形式を［HD-SDI］/［SD-SDI］で表示します。
［CHAR］ | メインメニュー→［IN/OUT SEL］→［SDI OUT CHAR］で選択されたキャラクターの重畳状態を［ON］/［OFF］で表示します。
［P2CARD STATUS］ | — | カードスロットに挿入されたP2カードの状態と、記録残量と総容量を表示します。 表示するカードの状態には次の種類があります。 ［ACTIVE］/［ACCESSING］/［INFO READING］/［FULL］/［PROTECTED］/［NOT SUPPORTED］/［FORMAT ERROR］/［AUTH NG］/［REC IMPOSSIBLE］/［NO CARD］ 詳しくは「P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について」を参照してください。
［TOTAL P2/mP2］ | スロット1と2の合計の記録残量/総容量を表示します。
［SLOT1］ | スロット1のP2カードの状態および記録残量/容量を表示します。
［SLOT2］ | スロット2のP2カードの状態および記録残量/容量を表示します。
［PROXY］ | ［MEDIA］ | プロキシーを記録するメディアの選択状態を表示します。 ［P2］/［P2&SD］/［OFF］
［MODE］ | プロキシーの記録モードの設定状態を表示します。 ［AVC-G6 2CH MOV］/［SHQ 2CH MOV］/［HQ 2CH MOV］/［LOW 2CH MOV］
［PROXY ERROR］ | プロキシーモジュールの動作異常を表示します。
［NETWORK］ | ［NETWORK］ | 使用するネットワークと状態を表示します。

## ［AUDIO］画面

オーディオの設定や各記録チャンネルの選択状態を表示します。

［AUDIO］ | ［SAMPLE RES］ | 音声記録ビットを表示します。
［A.IN］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルの入力状態を表示します。 ［FRONT］（フロント）、［REAR］（リア）、［W.L.］（ワイヤレス）
［LEVEL］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルに選択されている記録レベル調整方法を表示します。 ［MANU］：手動調整を選択している場合に表示します。 ［AUTO］：自動調整を選択している場合に表示します。 設定はSmartUIの［AUD01:LEVEL］画面で行います。
［F.VR］ | ［CH1/2/3/4］ | ［LEVEL］で［VR］（調整つまみによる手動調整）が表示されているチャンネルに対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみが有効かどうかを［ON］/［OFF］で表示します。
［LIMITER］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルのリミッター設定を表示します。
［LOWCUT］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルのローカットフィルターの状態を表示します。
［METER］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルの記録レベルを表示します。

## ［USER SW］画面

各USERボタンの割り当て状態を表示します。詳しくは「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

［OTHER ASSIGN］ | ［GAIN L］ | 〈GAIN〉スイッチの〈L〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［GAIN M］ | 〈GAIN〉スイッチの〈M〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［GAIN H］ | 〈GAIN〉スイッチの〈H〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［S.GAIN］ | スーパーゲインとして割り当てられたゲイン値を列挙して表示します。
［WHITE BAL A］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉に割り当てられた色温度を表示します。
［WHITE BAL B］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈B〉に割り当てられた色温度を表示します。
［WHITE BAL PRE］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈PRST〉に割り当てられた色温度を表示します。
［USER SW］ | ［USER M］ | 〈USER MAIN〉 ボタンへの割り当てを表示します。
［USER 1］ | 〈USER1〉 ボタンへの割り当てを表示します。
［USER 2］ | 〈USER2〉 ボタンへの割り当てを表示します。
［RET SW］ | レンズの〈RET〉ボタンへの割り当てを表示します。

## ［CAC INFO］画面

CACの動作状態や情報を表示します。

［CAC CONT］ | CACの動作状態を表示します。 ［ON］：メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［ON］に設定され、CACが動作しています。 ［STOP］：メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［ON］に設定されていますが、データやレンズの条件で、CAC動作は停止しています。 ［OFF］：メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［OFF］に設定され、CACは動作していません。
［CAC MODE］ | CACの動作モードを表示します。 ［AUTO］：自動でCACファイルを選択します。
［CONNECT LENS TYPE］ | 接続しているデジタルレンズのレンズIDを表示します。
［SELECT FILE TITLE］ | 動作に使用されているCACファイルのタイトルとファイルバージョンを表示します。CACファイルは、メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］で設定できます。
［CAC WARNING］ | CACが動作停止のときそのワーニングを表示します。 ［CAC LENS DATA INVALID］：レンズからの応答データに対応できない場合などに表示します。 ［LENS INIT. NOT COMPLETED］：レンズの初期化が完了できない場合などに表示します。 ［CAC FILE DATA NOT FOUND］：色収差補正機能が［ON］のとき、接続されたレンズに該当する色収差補正データがない場合に表示します。

ページトップへ戻る