- トップページ
- メニュー操作
- 設定メニュー表示
- 設定メニューの基本操作

# 設定メニューの基本操作

撮影シーンや記録内容に合わせて本機の設定を設定メニューで変更できます。

メニューは、メインメニューとサブメニュー、および設定項目メニューに分かれています。

設定されたデータは、本機の内部メモリーに書き込まれ、保存されます。

ここでは、メインメニューの操作について説明します。メニュー画面の呼び出し方以外の操作方法は、他のメニューも同じです。

1. ジョグダイヤルボタン

2. 〈MENU〉ボタン

3. 〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタン

4. カーソルボタン

   〈SET〉ボタン

5. 〈THUMBNAIL MENU〉ボタン

   〈MENU〉ボタンと同じ動作になります。

6. 〈SHIFT〉ボタン

図2

図1

図5

図3

図4

記録動作以外のときに、〈MENU〉ボタンを3秒以上押す。

- ビューファインダーにメインメニューの画面が表示されます。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン（/））で、該当のメニュー項目にカーソルを合わせる。（図1）

- カーソルボタン（/）を押すとカーソルが上下します。

- 次の階層にメニューがある場合はメニュー項目に［］が表示されています。

  ジョグダイヤルボタン、カーソルボタン（）または〈SET〉ボタンを押すと、下位のメニューが開きます。（図2）

- カーソルボタン（）を押すか、〈EXIT〉ボタンを押すと上の階層へ戻ります。ジョグダイヤルボタンでは、一番上の行［EXIT］）にカーソルを合わせてジョグダイヤルボタンを押すことで、上の階層に戻ることができます。

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

- メニュー項目によっては、確認画面が表示されます。

  カーソルボタン（///）を押して処理を選択し、〈SET〉ボタンを押してください。

  設定した項目には、項目の前にチェックマークがつきます。

- 一部のメニューでは、数値設定のための画面がメニュー画面上（図3）、または画面の下部（図4）に表示されます。

- 一部のメニューでは、メニューの実行ができない場合、メッセージが表示されます。

〈MENU〉ボタンを押し、メニューを終了する。

- メニュー項目によっては、自動的に元の画面に戻ります。

#### 設定中にキャンセル操作を行うには

〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押す。

［MENU CANCEL BACK TO PREV］が表示されます。（図5）

〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押す。

変更した値が変更前の値に戻ります。

NOTE

- システムの周波数設定やライン数が変わる場合は再起動が必要となります。

ページトップへ戻る