- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部に供給する

# タイムコードを外部に供給する

本機からカメラ映像、または再生映像に合わせて出力されるタイムコードをVTRなどの記録機器に供給することができます。

〈SDI OUT/IN（OP）〉端子または〈MON OUT〉端子

VIDEO IN端子

SDI IN端子

HD SDI IN端子

VTRなど

TC IN端子

〈TC IN/OUT〉端子

メインメニュー→［IN/OUT SEL］→［TC OUTPUT REF］で［MON OUT］に設定する。

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［GL PHASE］で供給する映像出力に合わせて［HD SDI］、または［COMPOSITE］に設定する。

メインメニュー→［IN/OUT SEL］→［TC OUT］で［TCG/TCR］に設定する。

メインメニュー→［IN/OUT SEL］→［TC IN/OUT SEL］で［TC OUT］に設定する。

NOTE

- メインメニュー→［IN/OUT SEL］で［TC OUTPUT REF］を［MON OUT］に設定すると、入力されたタイムコードはビデオ出力の遅延に合わせて出力されます。

ページトップへ戻る