- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- バッテリーの取り付け、および設定

# バッテリーの取り付け、および設定

## アントンバウアー製バッテリーをご使用の場合

取り外しレバー

アントンバウアー製バッテリー

照明コントロールスイッチ

照明用電源出力端子

アントンバウアー製バッテリーを取り付ける。

バッテリー端子を差し込んでから、矢印の方向にスライドさせる。

バッテリーの種類を設定する。

メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］でバッテリーの種類を選択します。

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

NOTE

- アントンバウアーバッテリーホルダーには、照明用電源出力端子と照明コントロールスイッチがついていますので、手軽にライトを取り付けることができます。照明システムの詳細については、アントンバウアー社にお問い合わせください。

- バッテリーを取り外すには、バッテリーホルダーの取り外しレバーを完全に下まで倒したまま、バッテリーを取り付け時とは逆の方向にスライドさせてください。

## Vマウントタイプバッテリーをご使用の場合

Vマウントタイプバッテリープレートを取り付けます。次の図のように差し込んでから、矢印の方向にスライドさせてください。

取り外しレバー

Vマウントタイプバッテリープレートを取り付ける。

矢印の方向にスライドさせる。

バッテリーの種類を設定する。

- メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］でバッテリーの種類を設定します。

NOTE

- Vマウントタイプバッテリープレートについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- Vマウントタイプバッテリープレートを使用する場合は、残量表示機能があるバッテリーを使用しても%（パーセント）表示はできません。

- プレートを取り外すときは、取り外しレバーをスライドさせて取り外してください。

- ［BATTERY SELECT］にないバッテリーをご使用の場合、［TYPE A］、［TYPE B］または［TYPE C］を設定し、特性に合わせて各項目を設定してください。

  詳しくは［BATTERY SETUP］を参照してください。

ページトップへ戻る