- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの入力方法

# ユーザーズビットの入力方法

ユーザーズビットを設定することにより、16進数8桁までのメモ（日付、時刻）などの情報を記録できます。

1. 〈HOLD〉ボタン

2. 〈COUNTER〉ボタン

3. 〈SETUP〉ボタン

4. 〈HOME〉ボタン

〈SETUP〉ボタンを押し、SmartUIの［SET01:TC/UB］画面を表示する。

〈COUNTER〉ボタンを押し、カウンター表示を［UB］に設定する。

〈/REW〉ボタンを押し、［UBG］を［SET］に設定する。

ユーザーズビットを設定する。

- 次の画面表示に対応した上部または下部のボタンを押します。

  - ［→］：設定を行う桁が右に移ります。

  - ［+］：設定を行う桁が左に移ります。

  - ［−］：設定を行う桁の数値を1ずつ大きくします。

  - ［RST］：設定を行う桁の数値を1ずつ小さくします。

〈/REW〉ボタンを押し、ユーザーズビットの設定値を確定して、ユーザーズビット設定画面を終了する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［UBG MODE］で［USER］を選択する。

NOTE

- 〈/REW〉ボタンを押さずにユーザーズビット設定画面を終了した場合は、設定した値は無効になります。

## ユーザーズビットのメモリー機能について

ユーザーズビットの設定内容は、自動的に記録され、電源を切っても保持されます。

## ユーザーズビットに記録されるフレームレート情報

メインメニュー→［SYSTEM MODE］で設定されたフレームレートに従って撮影・記録される映像情報のフレームレート値をユーザーズビットに記録しておき、編集機器（パーソナルコンピューター編集ソフト）で利用できます。

VITC UBには常にこの情報が記録されます。

また、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［UBG MODE］で［FRAME RATE］を選択すると、ユーザーズビット（LTC UB）にも記録されます。ネイティブで記録されたクリップの再生では、記録されたユーザーズビットを再生して得たフレームレート情報と同じ値をHD SDI出力信号や、〈TC IN/OUT〉端子から出力されるTCのユーザーズビットとしても出力します。

### フレームレート情報

フレームレート、および映像のプルダウンと、タイムコード・ユーザーズビットの関係は次のようになっています。

メディア管理情報

固定値

右6桁の検算情報

更新フレームフラグ、有効フレームフラグ

RECマーク

シーケンスNo.

24P：0～4

上記以外：F固定

カメラ映像モード

例）

（撮影中）

（VFR 30PNまたはover 60P）

（VFR over 60P）

（VFR 24PN撮影中）

（VFR 25PNまたはover 50P）

ページトップへ戻る