- トップページ
- オプションボードによる追加機能
- HD/SD SDI入力ボード（AG-YA600G）

# HD/SD SDI入力ボード（AG-YA600G）

HD/SD SDI入力ボードAG-YA600G（別売品）を装着することにより、〈SDI OUT/IN（OP）〉端子を使ってデジタル入力で高画質収録が可能です。

ボード取り付けの際は、必ず販売店にご相談ください。取り付け方法はHD/SD SDI入力ボードに同梱している取付ガイドを参照してください。

#### HD/SD SDI入力ボード（AG-YA600G）

- SDI入力の設定

  本機でSDI入力信号を記録する場合は、メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［REC SIGNAL］で［SDI］を選択します。（［REC SIGNAL］）

  項目 | 設定内容
  --- | ---
  ［REC SIGNAL］ | 入力信号を切り替えます。このとき、〈SDI OUT/IN（OP）〉端子からはSDI信号が出力されます。 ［CAM］：本機のカメラ撮影信号を記録します。 ［SDI］：〈SDI OUT/IN（OP）〉端子からの入力を記録します。

- 工場出荷値：［CAM］

一度電源を切ると、次回電源を入れるときは必ず［CAM］に設定されます。

ページトップへ戻る