- トップページ
- 撮影
- ホワイトバランス/ブラックバランスの調整
- ブラックバランスの調整

# ブラックバランスの調整

ブラックバランスは、次の場合に調整が必要です。

- 本機を初めて使用するとき

- 長時間使用しなかった後に使用するとき

- 周囲の温度が大幅に変化した状態で使用するとき

- USERボタンを使用してスーパーゲインの設定をしたとき

- ゲイン切り替え値を変更したとき

- メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［REC FORMAT］で項目を切り替えたとき

最適な映像を撮影するために、撮影直前にブラックバランスを調整することをお勧めします。

ブラックバランスの調整の前に、ホワイトバランスを調整する条件を整えておきます。

〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉または〈B〉に設定する。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈ABB〉側に倒し、スイッチを離す。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチの位置が中央に戻り、ブラックバランスが調整されます。

#### ビューファインダーに表示されるメッセージについて

状態 | メッセージ | 備考
--- | --- | ---
調整中 | ［ABB ACTIVE］ |
調整完了 | ［ABB OK］ | 調整値は自動的にメモリーに記憶されます。

NOTE

- ブラックバランス調整中、絞りは自動的に遮光状態になります。

- 記録中はブラックバランス調整はできません。

- オートブラックバランス実行中は〈REC〉ボタンを押してもP2カードへの記録はされません。

- ブラックバランス調整中、ゲイン切り替え回路が自動的に切り替わります。また、ビューファインダー上にフリッカーやノイズが現れることがあります。故障ではありません。

## ブラックバランスのメモリーについて

メモリーに記憶された値は、本機の電源を切った状態でも保存されます。

ページトップへ戻る