- トップページ
- 撮影
- デュアルコーデック記録
- デュアルコーデック記録の設定

# デュアルコーデック記録の設定

## 設定メニュー

本機でプロキシーデータを記録する場合は、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［DUAL CODEC SETTING］で設定します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［CODEC USAGE］ | プロキシーデータの記録を行うメディアを選択します。 ［PROXY REC（P2）］：P2カードにプロキシーデータの記録を行います。 ［PROXY REC（P2&SD）］：P2カードとSDメモリーカードの両方にプロキシーデータの記録を行います。 ［STREAMING］：ストリーミングを出力します。 ［OFF］：プロキシーデータの記録およびストリーミングの出力を行いません。 工場出荷値：［OFF］
［PROXY REC MODE］ | プロキシーデータの記録モードを設定します。 ［LOW 2CH MOV］、［HQ 2CH MOV］、［SHQ 2CH MOV］、［AVC-G6 2CH MOV］ 工場出荷値：［HQ 2CH MOV］
［STREAMING MODE］ | ストリーミングの転送モードを設定します。 ［LOW］、［HQ］、［AVC-G6］、［SHQ（QoS）］、［AVC-G（QoS）］ 工場出荷値：［HQ］
［PROXY DISP］ | プロキシーデータの記録情報やメッセージをビューファインダーに表示するかどうかを選択します。 ［ON］：プロキシー記録情報とSDメモリーカード残量を、記録開始時に表示します。ワーニング情報は常時表示されます。 ［OFF］：プロキシーとSDメモリーカードのワーニング情報を発生時に3秒間だけ表示します。 工場出荷値：［OFF］
［QoS MAX RATE］ | QoS動作時の映像データの最大ビットレートを設定します。この設定は、本機からの操作でストリーミング配信を開始するときに使用されます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］ で［CAMERA］を選択しているときに設定できます。 ［256Kbps］、［512Kbps］、［1Mbps］、［1.5Mbps］、［2.5Mbps］、［3.5Mbps］、［6Mbps］、［9Mbps］ 工場出荷値：［9Mbps］ ［STREAMING MODE］で［SHQ（QoS）］を選択している場合は、［9Mbps］を選択できません。
［QoS MIN RATE］ | QoS動作時の映像データの最小ビットレートを設定します。この設定は、本機からの操作でストリーミング配信を開始するときに使用されます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］ で［CAMERA］を選択しているときに設定できます。 ［256Kbps］、［512Kbps］、［1Mbps］、［1.5Mbps］、［2.5Mbps］、［3.5Mbps］、［6Mbps］、［9Mbps］ 工場出荷値：［256Kbps］
［STREAMING LATENCY］ | ストリーミング配信中の遅延モードを設定します。この設定は、本機からの操作でストリーミング配信を開始するときに使用されます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］ で［CAMERA］を選択しているときに設定できます。 ［NORMAL］：ストリーミングの安定性を重視する場合に設定します。 ［SHORT］：ストリーミングの遅延を少なくすることを重視する場合に設定します。 工場出荷値：［NORMAL］

- デュアルコーデック記録とシステムモードの関係については「システムモードと記録機能」を参照してください。

- ストリーミングを出力する場合、プロキシーデータを記録しません。

- ［CODEC USAGE］が変更できない場合は、［PROXY REC MODE］または［STREAMING MODE］の設定を変更してください。

- メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］が［480-59.94i］または［576-50i］の場合、プロキシーの記録モードは［LOW 2CH MOV］固定となるため、［PROXY REC MODE］は表示されません。

- メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］が［1080-59.94P］、［1080-50P］、［1080-23.98PsF］、［480-59.94i］または［576-50i］の場合、ストリーミング機能は無効なため次の項目は表示されません。

  - ［STREAMING MODE］

  - ［QoS MAX RATE］

  - ［QoS MIN RATE］

  - ［STREAMING LATENCY］

## 設定状態の確認

本機の〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に2回倒すと、モードチェックで［CODEC USAGE］、［PROXY REC MODE］、［STREAMING MODE］の設定値を確認できます。

## 記録モードと記録信号（ビデオ、オーディオ）

メイン記録がメインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］で［1080-59.94i］、［1080-50i］、［720-59.94P］、［720-50P］のいずれかに設定されているときのみ、次の設定ができます。詳しくは「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

#### ビデオ

記録モード | ファイルフォーマット | 解像度 | コーデック | フレームレート | ビットレート
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［AVC-G6 2CH MOV］ | MOV | 1920×1080*1 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
30 fps/25 fps/24 fps | 3 Mbps
［SHQ 2CH MOV］ | MOV | 960×540 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 3500 kbps
［HQ 2CH MOV］ | MOV | 640×360 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
［LOW 2CH MOV］ | MOV | 480×270 352×240*3 352×288*4 | H.264 Baseline Profile | 30 fps/25 fps | 800 kbps

［LINE&FREQ］が［1080-59.94i］、［1080-50i］のとき

［LINE&FREQ］が［720-59.94P］、［720-50P］のとき

480/59.94iモード

576/50iモード

#### オーディオ

記録モード | ファイルフォーマット | コーデック | チャンネル数 | 1チャンネルあたりのビットレート | サンプリング周波数
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［AVC-G6 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
［SHQ 2CH MOV］ | MOV | LPCM | 2ch | 768 kbps | 48 kHz
［HQ 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
［LOW 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz

ページトップへ戻る