- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- 有線LAN設定

# 有線LAN設定

有線LANでパーソナルコンピューターに接続する場合の設定です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［LAN PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

［DHCP］と［DHCP SERVER］は排他設定となります。

［MAC ADDRESS］：有線LANのMACアドレス（変更できません）

［DHCP］：DHCPによる自動取得の利用設定（［ENABLE］：自動取得を利用/［DISABLE］：自動取得を利用しない）（工場出荷値：［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：IPアドレス（工場出荷値：［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：サブネットマスク（工場出荷値： ［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：デフォルトゲートウェイ（工場出荷値： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：優先DNSサーバー設定（工場出荷値： ［0.0.0.0］）

［SECONDARY DNS］：代替DNSサーバー設定（工場出荷値： ［0.0.0.0］）

［DHCP SERVER］：DHCP SERVER機能の利用設定（［ENABLE］：DHCP SERVER機能を利用/［DISABLE］：DHCP SERVER機能を利用しない）（工場出荷値：［DISABLE］）

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［LAN］を選択する。

パーソナルコンピューターの有線LANを設定する。

（Windowsの場合）

［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］の［プロパティ］を表示し、設定します。表示方法について、詳しくは［スタート］→［ヘルプとサポート］を参照してください。

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［ENABLE］のとき

  ［全般］タブで［IPアドレスを自動的に取得する］と［DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］を選択します。［代替の構成］タブで［自動プライベートIPアドレス］を選択します。

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［DISABLE］のとき

  ［全般］タブで［次のIPアドレスを使う］を選択し、次の項目を入力します。

  - ［IPアドレス］

  - ［サブネットマスク］

  - ［デフォルトゲートウェイ］/［優先DNSサーバー］/［代替DNSサーバー］：特に入力の必要はありません。

（Mac OSの場合）

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［ENABLE］のとき

  ［IPv4の構成］：［DHCPサーバを使用］を選択します。

  ［IPv6の構成］：［自動］を選択します。

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［DISABLE］のとき

  ［IPv4の構成］：［手入力］を選択し、次の項目を入力します。

  - ［IPアドレス］

  - ［サブネットマスク］

  - ［ルーター］は必要ありませんので、空欄のままとしてください。

  ［IPv6の構成］：［自動］を選択します。

NOTE

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［NETWORK SEL］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかる場合があります。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは正しい組み合わせでなければなりません。

  設定画面終了時に［CANNOT ACCESS GATEWAY!］の警告が表示された場合は、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- デフォルトゲートウェイやDNSを使用しない場合は、［0.0.0.0］に設定してください。

- ネットワーク環境によっては、DHCPやDNSが正しく動作しないことがあります。

ページトップへ戻る