- トップページ
- 表示
- 画面の状態表示
- 画面の表示

# 画面の表示

1. タイムコード表示

   〈COUNTER〉ボタンを押すごとに、次のデータ（または表示なし）に切り替わります。

   - カウンター：カウンター値

   - ［CLIP］：クリップカウンター値（記録モードのみ）

     撮影ごとのクリップのカウンター値

     メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［REC COUNTER］で［CLIP］に設定した場合に表示されます。

   - ［TCG］：タイムコード値

     ドロップフレームモードで運用しているときは、秒とフレームの間の「：」（コロン）が「．」（ドット）になります。

     再生時は、［TCR］表示になります。

   - ［UBG］：ユーザーズビット値

     再生時は、［UBR］表示になります。

   - ［VUBG］：VITCのユーザーズビット値

     再生時は、［VUBR］表示になります。

   NOTE

   - カウンター値の表示状態は、電源を切っても保持されます。

   - ［TCG］、［UBG］は、〈TC IN/OUT〉端子からの入力信号にロックしている場合、［TCG］、［UBG］が白抜き文字で表示されます。

   - 24PNで再生時のタイムコード表示は、30フレームに変換されて表示します。

2. フレームレート表示

   記録・再生のフレーム数を表示します。

3. プロキシー情報表示

   プロキシー記録の情報を表示します。

   - ［PROXY P2］/［PROXY P2&SD］：プロキシー記録を開始したときに表示します。

   - ［PROXY ERR］：プロキシー記録に異常があったときに表示します。

4. SDメモリーカード状態表示

   - ［WP］：ライトプロテクト

   - ［END］：残量なし

   - ［WR ERR］：書き込みエラー

   - ［SD min］：プロキシーをSDメモリーカードに記録時にその残量を表示します（通常モードチェックでのみ表示します）。1分以下の場合は点滅表示されます。SDメモリーカードが無い場合は［−−min］と表示されます。

5. システムモード表示

   本機が動作しているモードを表示します。

   - ［1080-59.94i/P］

   - ［1080-59.94i］

   - ［1080-50i/P］

   - ［1080-50i］

   - ［1080-23.98PsF］

   - ［720-59.94P］

   - ［720-50P］

   - ［480-59.94i］

   - ［576-50i］

6. 記録フォーマット表示

   記録方式を表示します。

   - ［AVC-I100］

   - ［AVC-I50］

   - ［AVC-G50］

   - ［AVC-G25］

   - ［AVC-G12］

   - ［DVCPRO HD］

   - ［DVCPRO50］

   - ［DVCPRO］

   - ［DV］

7. レターボックス記録表示

   記録フォーマットが480i/576iのとき、メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［ASPECT CONV］で［LETTER BOX］に設定してレターボックス記録を行っているときに表示します。

8. ストリーミングモード状態表示

   ストリーミング状態を表示します。

   〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒したときのみ表示します。

   - ［STREAM］：ストリーミングモードが設定されていて、有効のとき

   - ［STRM］：ストリーミングモードが設定されているが、他の設定条件で動作できないとき

   - 表示なし：ストリーミングモードが設定されていないとき

9. ネットワークモードの状態表示

   ネットワーク機能の状態を表示します。

   〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒したときのみ表示します。

   - ［WLAN］：ワイヤレスLANが接続中のとき（リンク状態）

   - ［WLAN］：ワイヤレスLANが未接続のとき（リンクしていない状態）

   - ［WLAN］：ワイヤレスLAN接続に異常があるとき

   - ［LAN］：有線LANが接続中のとき（リンク状態）

   - ［LAN］：有線LANが未接続（リンクしていない状態）のときまたは異常があるとき

   - ［4G/LTE］：4G/LTE接続中のとき

   - ［4G/LTE］：4G/LTE接続が設定されているが、未接続のとき

   - ［4G/LTE］：4G/LTE接続が設定されているが、4G/LTE USBモデムが未接続または正常に起動していないとき

   - 表示なし：ネットワーク機能が無効のとき

10. IP接続でのリモートコントロール表示

    メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［IP REMOTE］で［ENABLE］に設定しているときに、IP接続でのリモートコントロール状態を表示します。

    - ［IP REMOTE］（点滅）：IP接続での接続待ち状態の場合に表示します。

    - ［IP REMOTE］（点灯）：IP接続でリモートコントロールが可能な場合に表示します。

11. USERボタン情報表示

    USERボタンを押したときに、「USERボタン名：割り当てられている機能名」を3秒間表示します。USERボタン名は、［UM］、［U1］、［U2］、［RET］の形で表示されます。

12. フォーカスバー表示

    ビューファインダーの左下に次の表示をします。映像の高周波成分量を数値化し表示しています。

    - 白バー：フォーカスバー表示

    - 緑線：ピーク表示

13. 日付と時刻表示

    「mmm dd yyyy hh:mm:ss」の順番で表示します。

    メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［DATE/TIME］の設定によって、日付と時刻の表示/非表示の状態が異なります。

    - mmm：月（JAN（1月）、FEB（2月）、MAR（3月）、APR（4月）、MAY（5月）、JUN（6月）、JUL（7月）、AUG（8月）、SEP（9月）、OCT（10月）、NOV（11月）、DEC（12月））

    - dd：日

    - yyyy：年（2000～2037）

    - hh：時

    - mm：分

    - ss：秒

14. オーディオレベルメーター表示

    ［LEVEL METER］を割り当てたUSERボタンを押すと、押している間、音声出力チャンネル1/2またはチャンネル3/4のレベルメーター表示を切り替えることができます。

    ピークオーバー時、右端のピーク表示は赤色で表示します。

    メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［HEADROOM］の設定によって、基準レベル表示が次のように切り替わります。

    - ［20dB］に設定されているとき

    - ［18dB］に設定されているとき

15. デジタルズーム表示

    デジタルズーム倍率を表示します。

    - ［D2×］：2倍

    - ［D4x］：4倍

16. Y GETの輝度表示

    Y GETのとき、画面中央付近に表示される枠内の映像レベルを0%～109%で表示します。

17. NDフィルター表示

    選択しているNDフィルターを表示します。

    ［ND−］が表示される場合は、〈ND FILTER〉つまみが〈1〉～〈4〉以外の位置にずれています。〈ND FILTER〉つまみの位置を確認してください。

18. シャッタースピード表示

    シャッタースピードを表示します。シンクロスキャンのときは、メインメニュー→［SCENE FILE］→［SYNC SCAN TYPE］で設定されている表示（時間（分数）表示、または開角度のイメージでの表示）となります。

19. 〈WHITE BAL〉スイッチポジション表示

    現在選択されているポジションを表示します。また、オートホワイトバランスがプリセット時のホワイトバランスの動作を表示します。また、オートトラッキングホワイトバランス（自動追尾方式のオートホワイトバランス）モードのときは［ATW］と表示し、オートトラッキングホワイトバランスモードがロック状態のときは、［LOCK］と表示します。

20. ゲイン表示

    設定されている映像アンプのゲイン値を表示します。

    オートゲイン制御が有効なときは、［AGC］と表示します。

21. アイリス表示

    F値を表示します。

    レンズコネクター未接続時は、［NC］と表示します。

22. ズームポジション表示

    ［Z000］（広角最大）～［Z999］（望遠最大）でズームポジションを表示します。ただし、ズームポジションのリターンがないレンズの場合、表示設定が有効になっていてもこの項目は表示しません。

    シリアルレンズを接続している場合、メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［ZOOM/FOCUS］で表示する単位を変更できます。

23. フォーカス制御情報表示

    ［99］～［00］でフォーカス制御情報を表示します。シリアルレンズ以外を接続している場合や、フォーカス制御情報のリターンが無いレンズを接続している場合は、この項目は表示されません。

    シリアルレンズを接続している場合、メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［ZOOM/FOCUS］で表示する単位を変更できます。

24. 推奨NDフィルター表示

    現在の撮影条件で、推奨するNDフィルターを表示します。

25. カメラワーニング、情報表示エリア（カメラ状態表示、ワーニングシステム）

26. オートホワイトバランス異常表示

    モードチェック時、オートホワイトバランスが正常でない状態のときに表示します。

27. オートブラックバランス異常表示

    モードチェック時、オートブラックバランスが正常でない状態のときに表示します。

28. 色収差補正機能表示

    色収差補正が動作しているときに、表示します。

29. レンズエクステンダー表示

    レンズエクステンダーが使用されているときに表示します。

30. フラッシュバンド補正機能表示

    フラッシュバンド補正機能が動作しているときに表示します。

31. ダイナミックレンジストレッチャー機能表示

    ダイナミックレンジストレッチャー機能が動作しているときに表示します。

32. シーンファイル名表示

    ［F1:］～［F6:］のシーンファイル名を表示します。

33. バッテリー残量表示

    - ［.V］ ：バッテリー残量を0.1 V単位で表示します。

    - ［%］ ：残量情報があるバッテリー残量を%で表示します。

    - ［EMP］ ：残量情報があるバッテリーの残量がないとき、またはニアエンド設定値以下になったときに表示します。

    - ［MAX］ ：残量情報があるバッテリーが満充電時、表示します。

34. P2カード残量

    - ：スロット番号です。記録対象のときは白黒反転になります。カードを認識中は点滅します。

    - ［min］：各スロットのメディア残量を表示します。ニアエンド中は点滅します。0～599は分表示、600分以上は時間表示になります。

    - 表示なし：カードが挿入されていないときは表示されません。

    - ［END］：各カードの残量がなくなったときに表示します。

    - ［WP］：P2カードにライトプロテクトがかけられているときに表示します。

    - ［ERR］：フォーマットエラーや認証エラーの場合に表示します。

    - ［LOOP min］：ループレックモードに設定されているときに表示します。P2カードの残量がないなどの理由でループレックできない場合は［LOOP］が点滅になります。モードチェック中は2行目にループレックの標準的な記録時間を表示します。

35. サイマル記録モード表示

    - ［SIMUL］：サイマル記録に設定しているときに表示します。サイマル記録ができない場合は［SIMUL］表示に斜線が入ります。

36. 高感度モード表示

    メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［SHOOTING MODE］で［HIGH SENS.］に設定しているときに表示します。

37. ワンクリップレックモードの状態表示

    - ［1-CLIP］：ワンクリップレックで、新しいクリップがこれから記録される状態

    - ［1CLIP］：ワンクリップレックで、前のクリップに連結して記録ができる状態

38. 記録・再生の動作状態表示

    - ［REC］*1：記録

    - 表示なし：記録待機

    - ［］：再生一時停止

    - ［］：再生

    - ［］（［］）：コマ送り再生（逆方向コマ送り）

    - ［］（［］）：早送り/早送り再生（早戻し/早戻し再生）

    - ［CLIP］（［CLIP］）：クリップ送り（クリップ戻し）、クリップ単位での頭出し

    - ［CLIP&T］（［CLIP&T］）：クリップとテキストメモ単位の送り（戻し）での頭出し（メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［SEEK POS SEL］で［CLIP&TEXT MEMO］に設定しているとき）

    - ［START］*1：ワンクリップレックで、新しいクリップを記録開始したときに表示します。

    - ［END］*1：ワンクリップレックで、クリップの連結を終了したときに表示します。

    - ［L-］*2：ループレック

    - ［I-］*2：インターバル記録、ワンショット記録

    - ［P-］*2：プリレック

    表示を［OFF］に設定している状態でも、［REC］、［START］、［END］のみ表示されます。また、プリレック、ループレック、インターバル記録、ワンショット記録が設定されている場合も表示されます。

    メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［INTERVAL］、［ONE SHOT］、［LOOP］に設定しているとき、またはメインメニュー→［RECORDING SETUP］→［PRE REC］で［ON］に設定しているときに表示します。

39. レックデュアリングアップロード状態およびストリーミング配信状態表示

    レックデュアリングアップロードの状態を表示します。

    - ［］：レックデュアリングアップロード機能が有効のときに表示します。

      電源を入れた直後、またはP2カードを挿入してすぐに記録を開始したときは、表示が点滅し、記録を停止するまではアップロードは実行されません。

    - ［］：アップロードが実行中のときに表示します。

    - ［］：アップロードで転送エラーが発生し、次のアップロードが開始されるまで表示します。

    ストリーミング配信の状態を表示します。

    - ［］（点滅）：本機がストリーミング映像を受信する機器との接続処理をしている間、表示が点滅します。

    - ［］（点灯）：本機がストリーミング映像を受信する機器と接続し、本機がストリーミング映像を配信しているときに表示します。

      正常に接続できなかったときは、表示が消えます。

    NOTE

    - ネットワークの状態によっては、実際の動作に［］の表示が追従できない場合があります。

40. GPS表示

    メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［GPS］で［EXTERNAL］に設定されているとき、表示します。

    - 電波受信強度は表示されません。

41. 4G/LTE接続状態およびボンディング機器状態表示

    4G/LTE接続状態を表示します。4G/LTE接続時に表示します。電波受信強度を6段階で表示します。縦のバーの本数で電波強度を表示します。4G/LTE設定が無効のときは表示しません。

    - ［4G/LTE］：4G/LTE接続中のとき

    - ［4G/LTE］：4G/LTE未接続のとき

    - ［4G/LTE］：4G/LTE接続に異常があるとき

    ボンディング機器状態を表示します。ボンディング機器から受信した機器状態を表示します。ボンディング機器の電波受信強度は6段階、また、バッテリー残量を6段階で表示します。ボンディング機器に異常があるときは［E］を表示します。

    NOTE

    - 対応するUSBモデムによっては、縦のバー表示の電波強度が表示されないものがあります。

    - 接続されるボンディング機器によっては、機器状態を取得できないものもあります。

    - 機器状態を取得可能なボンディング機器については、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

      https://panasonic.biz/cns/sav/

42. HD SDI REMOTE記録状態表示

    〈SDI OUT/IN（OP）〉端子に接続された外部機器に対して記録開始、停止の制御状態を表示します。

    メインメニュー→［IN/OUT SEL］→［HD SDI REMOTE］で［ON］に設定されているとき、メインメニュー→［DISPLAY SETUP］の設定にかかわらず、常に表示します。

    - ［SDI］：外部機器に対して、記録動作を指令している状態

    - ［SDI］：外部機器に対して、記録停止を指令している状態

## カメラ状態表示

中央部の情報表示エリアに表示されます。

［ABB］：オートブラックバランス動作中に表示します。

［ATW MODE］：オートトラッキングホワイトバランス動作中に〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒したときに表示します。また、〈WHITE BAL〉スイッチを〈B〉に切り替えたとき、［ATW］が割り当てられている場合に表示します。

［AWB］：オートホワイトバランス動作中に表示します。

［WHITE:PRE K］：〈WHITE BAL〉スイッチを切り替えたとき、設定されている色温度を表示します。

［AWB PRESET K］：〈WHITE BAL〉スイッチが 〈PRST〉に設定されていて、オートホワイトバランスを実行しようとしたときに表示します。

［BACK LIGHT］：アイリス制御に［BACKLIGHT］を割り当てたUSERボタンを押して、状態を切り替えたときに表示されます。

［GAINdB］：ゲインを切り替えたときに表示します。

［SHUTTER 1/］/［SHUTTER OFF］：シャッタースピードを切り替えたときに表示します。

［SPOT LIGHT］：アイリス制御に［SPOTLIGHT］を割り当てたUSERボタンを押して、状態を切り替えたときに表示されます。

ページトップへ戻る