- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［SYSTEM MODE］

# ［SYSTEM MODE］

映像、音声の記録フォーマットに関する設定をします。

項目 | 設定内容
--- | ---
［LINE&FREQ］ | 本機の信号フォーマットを設定します。この設定を変更した場合は、確認メッセージで［YES］を選択して本機を再起動させます。 ［1080-59.94i/P］、［1080-50i/P］、［1080-59.94i］、［1080-50i］、［1080-23.98PsF］、［720-59.94P］、［720-50P］、［480-59.94i］、［576-50i］
［REC FORMAT］ | 記録のコーデック、および撮影と記録のモードを選択します。 ［AVC-I100/60P］、［AVC-I100/60i］、［AVC-I100/50P］、［AVC-I100/50i］、［AVC-I100/30PN］、［AVC-I100/24PN］、［AVC-I100/25PN］、［AVC-I50/60P］、［AVC-I50/60i］、［AVC-I50/50P］、［AVC-I50/50i］、［AVC-G50/60P］、［AVC-G50/60i］、［AVC-G50/50P］、［AVC-G50/50i］、［AVC-G50/30PN］、［AVC-G50/24PN］、［AVC-G50/25PN］、［AVC-G25/60P］、［AVC-G25/60i］、［AVC-G25/50P］、［AVC-G25/50i］、［AVC-G25/30PN］、［AVC-G25/24PN］、［AVC-G25/25PN］、［AVC-G12/60P］、［AVC-G12/60i］、［AVC-G12/50P］、［AVC-G12/50i］、［AVC-G12/30PN］、［AVC-G12/24PN］、［AVC-G12/25PN］、［DVCPRO HD/60P］、［DVCPRO HD/60i］、［DVCPRO HD/50P］、［DVCPRO HD/50i］、［DVCPRO50/60i］、［DVCPRO50/50i］、［DVCPRO/60i］、［DVCPRO/50i］、［DV/60i］、［DV/50i］
［CAMERA MODE］ | SDモードのときのカメラ撮影モードを設定します。 ［60i］、［50i］、［30P］、［25P］
［AUDIO SMPL RES］ | ［REC FORMAT］が［AVC-I100］または［AVC-I50］のときのオーディオビット数（［24BIT］または［16BIT］）を選択します。 これ以外の［REC FORMAT］では、24ビットまたは16ビット固定のオーディオビット数で記録されます。 ［16BIT］、［24BIT］ 工場出荷値：［16BIT］
［REC SIGNAL］ | 入力信号を切り替えます。このとき、〈SDI OUT/IN（OP）〉端子からはSDI信号が出力されます。 ［CAM］：本機のカメラ撮影信号を記録します。 ［SDI］：〈SDI OUT/IN（OP）〉端子からの入力を記録します。 工場出荷値：［CAM］ 一度電源を切ると、次回電源を入れるときは必ず［CAM］に設定されます。 このメニュー項目は、HD/SD SDI入力ボードAG-YA600G（別売品）を装着しているときのみ表示されます。
［ASPECT CONV］ | 480i、576iで記録する映像のアスペクト比を選択します。 ［SIDE CROP］、［LETTER BOX］、［SQUEEZE］ 工場出荷値：［SIDE CROP］
［SCAN REVERSE］ | 画像の上下左右が反転するスキャンリバース撮影機能の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［SETUP］ | 480i映像信号のセットアップレベルを設定します。 ［0%］、［7.5%A］
［SHOOTING MODE］ | 撮影環境に応じた撮影モードを設定します。 ［NORMAL］：通常の明るさの環境で撮影するときに選択します。 ［HIGH SENS.］：高感度を選択します。（暗い環境での撮影に適しています）ビューファインダー上に［H.SENS.］と表示されます。 工場出荷値：［NORMAL］

ページトップへ戻る