- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- エラーコードが表示される場合

# エラーコードが表示される場合

エラーコード | 表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | --- | ---
［E-30］ | ［TURN POWER OFF］ ［P2 CARD］ | アクセス中のP2カードを取り出したため、本機の内部メモリーに異常が発生しています。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 動作できません。 メッセージに従って一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。 抜いたカードのクリップに異常がないか確認し、必要に応じてクリップを修復してください。
［E-31］ | ［TURN POWER OFF］ ［SYSTEM MODE］ | システムモードの異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 動作できません。 メッセージに従って一度電源を切ってから、再度電源を入れて、エラー表示がないことを確認してください。
［E-33］ | ［SYSTEM ERROR］ ［CAMERA］ | カメラ部の異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。
［E-35］ | ［SYSTEM ERROR］ ［CODEC］ | コーデック制御の異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。
［E-36］ | ［SYSTEM ERROR］ ［P2 SYSTEM］ | P2システムの異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。
［E-37］ | ［SYSTEM ERROR］ ［P2CS］ | P2CSマイコンの異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。
［E-39］ | ［SYSTEM ERROR］ ［INITIALIZE］ | ビデオ初期化異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。
［E-63］ | 表示なし | システム制御マイコンの異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。
［E-64］ | ［SYSTEM ERROR］ ［FRAME SIGNAL］ （または表示なし） | 基準信号の異常です。 タリーランプが1秒間に4回点滅します。 〈WARNING〉ランプが1秒間に4回点滅します。 | 停止します。 販売店にご相談ください。

ページトップへ戻る