- トップページ
- 各部の名称
- 撮影・記録/再生機能部
- 撮影・記録/再生機能部（記録部）

# 撮影・記録/再生機能部（記録部）

1. 〈REC〉ボタン（撮影するには）

   ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。

   このボタンは、レンズ側のVTRボタンと同じ機能です。

2. 〈SDI OUT/IN（OP）〉端子（各端子からの映像出力の選択）

   SDI信号の出力端子です。

   - HD/SD SDI入力ボードAG-YA600G（別売品）を装着すれば、SDI信号の入力ができます。（HD/SD SDI入力ボード（AG-YA600G））

3. 〈MON OUT〉端子（各端子からの映像出力の選択）

   モニター用映像の出力端子です。〈SDI OUT/IN（OP）〉端子とは独立した映像が出力できます。また、SmartUIの［SET02:MON/HDMI FORMAT］画面でHD SDI信号またはダウンコンバートしたSD SDI信号、またはVBS信号が選択できます。クロスコンバートおよびアップコンバートには対応していません。

4. 〈LAN〉端子（有線LANの場合）

   LANケーブルを接続します。

   NOTE

   - 〈LAN〉端子に接続するケーブルは、シールドケーブルをご使用ください。

5. 〈USB2.0〉端子（サブホスト）（ワイヤレスモジュールAJ-WM30の場合、AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールの場合）

   ワイヤレスモジュールAJ-WM30（別売品）を装着します。または、4G/LTE USBモデム（別売品）と本体を接続するUSB 2.0延長ケーブルを装着します。

6. 〈FOCUS ASSIST〉ボタン（フォーカスアシスト機能）

   フォーカスアシスト機能の入/切ボタンです。

7. ビジー（動作状態表示）ランプ（SDメモリーカードを取り出すには）

   SDメモリーカードの動作状態を表示するランプで、動作時に点灯します。

   NOTE

   - ランプ点灯時は、カードを出し入れしないでください。SDメモリーカードを破損するおそれがあります。

8. SDメモリーカードスロット（SDメモリーカードを入れるには）

   SDメモリーカード（別売品）の挿入口です。SDメモリーカードは、カメラの設定メニューやシーンファイルの記録/呼び出し、メタデータのアップロードやプロキシー記録などで使用します。

   NOTE

   - SDメモリーカードの使用上のお願い

     - 本機には、SD規格、SDHC規格、またはSDXC規格に準拠したSDメモリーカードを入れてご使用ください。プロキシー記録をする場合は、class2以上のクラス表示があるSDメモリーカード、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードをご使用ください。

       プロキシーデータの記録フォーマットが［SHQ 2CH MOV］または［AVC-G6 2CH MOV］の場合は、class4以上のカードをご使用ください。

     - MMC（Multi Media Card）は使用できません。（撮影できなくなるおそれがありますので、お気をつけください）

     - miniSD/microSDカードを本機で使用する場合は、必ず、miniSD/microSDカード専用のアダプターを装着してご使用ください。（miniSD/microSDアダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。アダプターには必ず、メモリーカードを入れてご使用ください）

     - 当社製のSDメモリーカード、およびminiSD/microSDカードをご使用いただくことをお勧めします。また、フォーマットは必ず、本機で行ってください。

     - 取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

       https://panasonic.biz/cns/sav/

     - SDHCメモリーカードは、2006年にSDアソシエーションにより策定された、2 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

     - SDXCメモリーカードは、2009年にSDアソシエーションにより策定された、32 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

9. P2メモリーカードアクセスLED（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

   P2メモリーカードスロットに挿入したカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

10. P2メモリーカードスロット（P2カードを入れる）

11. 〈MONITOR SEL〉ボタン

    ボタンを押すごとに、スピーカー、〈PHONES〉端子、および〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声チャンネルを［CH1/2］、［CH3/4］に切り替えます。連動して音声チャンネルレベルメーターのチャンネル表示も切り替わります。

    SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

12. 〈FF/〉ボタン

    停止中に押すと高速再生になります。

    再生中に押すと約4倍速の再生になります。

    また、再生の一時停止状態のときに押すと、次クリップの先頭で一時停止した状態（頭出し状態）になります。

    SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

13. 〈STOP〉ボタン

    再生を停止するときに押します。

    また、インターバル記録、ワンショット記録を停止するときや、ワンクリップレックのクリップ連結をいったん終了するときに押します。

    SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

14. 〈/REW〉ボタン

    停止中に押すと高速逆再生になります。

    再生中に押すと約4倍速の逆再生になります。

    また、再生の一時停止状態のときに押すと、現在再生中のクリップの先頭で一時停止した状態（頭出し状態）になります。

    SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

15. 〈KEY LOCK〉スイッチ（SmartUIで使用するボタンについて）

    SmartUIおよびサムネール操作に関連する各ボタンの操作を禁止します。ただし〈LIGHT〉ボタンの操作は禁止されません。

16. 〈USB2.0〉端子（デバイス）（USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続）

17. 〈USB2.0〉端子（ホスト）（USBホストモードでの外部機器との接続）

    USB 2.0ケーブルを接続します。

    メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE］で［ON］に設定すると、USB 2.0を使ったデータ転送ができます。

    このとき、本機での記録・再生やクリップの操作は制限されます。

18. 〈PLAY/PAUSE〉ボタン

    再生画像を見るときに押します。

    再生中に押すと、再生を一時停止します。

    SmartUIの［HOME］画面以外の画面を表示している場合は、各設定画面に応じた機能が実行されます。

19. 〈HOME〉ボタン（SmartUIで使用するボタンについて）

    SmartUIに［HOME］画面を表示します。

20. 〈SETUP〉ボタン（［SETUP］画面）

    SmartUIに［SETUP］画面を表示します。

21. 〈AUDIO〉ボタン（［AUDIO］画面）

    SmartUIに［AUDIO］画面を表示します。

22. 〈CAM〉ボタン（［CAMERA］画面）

    SmartUIに［CAMERA］画面を表示します。

23. 〈LIGHT〉ボタン

    SmartUIの照明をコントロールします。押すごとにSmartUIの照明の点灯/消灯を切り替えます。

24. 〈HDMI〉端子（各端子からの映像出力の選択）

    モニター用映像の出力端子です。

ページトップへ戻る