- トップページ
- メニュー操作
- ［OPTION MENU］の一覧
- ［AWB PRE CONTROL］

# ［AWB PRE CONTROL］

ホワイトバランスのプリセット値［3200K］の出力の表示や出力の値を変更できます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［R Gain］ | プリセット［3200K］のRchの出力を表示します。 Rchの出力を変化させることにより、Rch軸で色を変化させることができます。 ［−400］…［400］ 工場出荷値：［0］
［B Gain］ | プリセット［3200K］のBchの出力を表示します。 Bchの出力を変化させることにより、Bch軸で色を変化させることができます。 ［−400］…［400］ 工場出荷値：［0］
［G AXIS］ | プリセット［3200K］のG軸の出力を表示します。 Rch/Bchの出力を変化させることにより、G軸で色を変化させることができます。 ［−400］…［400］ 工場出荷値：［0］

ページトップへ戻る