- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続
- 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

# 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

本機とAJ-RC10Gを接続した場合、次の機能が、AJ-RC10Gに付属の取扱説明書の記述と異なります。

#### 〈A.KNEE ON〉ボタン

本機のメインメニュー→［SW MODE］→［AUTO KNEE SW］でダイナミックレンジストレッチャー機能の有効/無効を切り替えることができます。［DRS］に設定されているときボタンが点灯し、［OFF］のときボタンは消灯します。

#### 〈CHARA ON〉ボタン

本機の〈MON OUT〉端子、〈HDMI〉端子に出力される映像信号に、キャラクターを重畳するかどうかを選択します。

本機のSmartUIの［SET03:MON/HDMI SETUP］の［CHR］の項目の設定は無効になります。

#### 〈FILTER ND/CC〉ボタン、〈MATRIX ON〉ボタン、〈HIGH COLOR ON〉ボタン

機能しません。

#### 〈USER2〉ボタン

本機の〈THUMBNAIL〉ボタンと同じ機能です。

ビューファインダーおよび本機に接続しているモニター画面に、サムネール画面が表示されます。

このときAJ-RC10Gの液晶画面に［CAMERA MENU OPEN］と表示され、〈MENU ON〉ボタンも同時に点灯します。

#### シーンファイル

他の機種で作成したシーンファイルの読み込みはできません。読み込みをしようとすると、AJ-RC10Gの液晶画面に［NG］と表示されます。

#### メニュー

［BLACK］ | 1階層目：［RPED］［GPED］［BPED］ 2階層目：［BLACK-VR-CONTROL］ 3階層目：［BLACK-VR-MODE］ 4階層目：［BLACK-VR-RANGE］
［WHITE］ | 1階層目：［RGAIN］［BGAIN］ 4階層目：［GAIN-VR-MODE］ 5階層目：［GAIN-VR-RANGE］
［KNEE］ | 3階層目：［WCLIP］［WCLIPLVL］
［SHUTTER］ | 1階層目：［MODE］［SPED］［ACTION］ ［MODE］で［FIX］を選択しているときの［SPED］の可変範囲は、本機の各モードによって異なります。「電子シャッターの設定」 を参照してください。 2階層目に［SYNCHRO SCAN DISP］が追加されます。［MODE］で［S.S］を選択しているとき、［SPED］で表示される数値の単位を［SEC］/［DEG］のいずれかから選択します。また、この単位の変更は本機にも反映されます。 可変範囲は、本機の各モードによって異なります。「シンクロスキャンモードの設定」 を参照してください。
［FUNC］ | 6階層目：［RC-DATA-SAVE］
［SYSTEM］ | 1階層目：［CARD-READ］［TITLE］ 2階層目：［CARD-WRITE］［TITLE］ 3階層目：［CARD-DELETE］［TITLE］ 4階層目：［CARD-CONFIG］ 5階層目：［BUZZER］ 6階層目：［LCD CONTRAST］ 7階層目：［SW BRIGHT］ 8階層目：［RCU-FACTORY］ 9階層目：［VERSION］

#### 〈SHAD〉ランプ、〈FLARE〉ランプ、〈MATRIX〉ランプ、〈GAMMA〉ランプ、〈DTL〉ランプ、〈SKIN DTL〉ランプ、〈KNEE〉ランプ

本機に接続時、これらのランプが点灯しても、AJ-RC10Gのメニュー操作は機能しません。

#### 〈BLACK〉ボリューム

ペデスタル（［PED］）の調整ボリュームとしてのみ動作します。

ただし、AJ-RC10Gのメニューの［BLACK-VR-CONTROL］で［FLR］（フレア）を選択した場合は動作しません。

また、オートブラックバランス（ABB）を実行した場合、〈VR ACTIVE〉ボタンは消灯し、〈BLACK〉ボリュームの設定値は0にクリアされます。

ページトップへ戻る