- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続

# リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続

- リモートコントロールユニットAJ-RC10G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

- AJ-RC10Gを接続して本機およびAJ-RC10Gの〈POWER〉スイッチを〈ON〉にすると、本機は自動的にリモートコントロールモードに入ります。

- AJ-RC10Gを取り外すか、AJ-RC10Gの〈POWER〉スイッチを〈OFF〉にするとリモートコントロールモードは解除されます。

- IP接続でのリモートコントロールが有効の場合、AJ-RC10Gのリモートコントロールモードに移行できません。 〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒して表示されるモードチェックの［STATUS］画面で、［IP REMOTE］が点灯または点滅している場合は、IP接続でのリモートコントロールが有効です。本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［IP REMOTE］で［DISABLE］に設定してください。

〈REMOTE〉端子

AJ-RC10G

リモートコントロールモードのときのスイッチ機能
リモートコントロールモードのときの記録•再生操作
リモートコントロールモードのときのメニュー動作
本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

NOTE

- AJ-RC10Gを接続して調整した状態は、常に本機に記憶されます。AJ-RC10Gのメニューの［FUNC］→［RC-DATA-SAVE］の設定は現在無効です。

- 専用ケーブルを接続するときや外すときは、本機とAJ-RC10Gの〈POWER〉スイッチを必ず〈OFF〉にしてください。

- AJ-RC10Gの専用ケーブル、または専用オプションケーブルを使用してください。故障の原因になります。

- 本機のUSERボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、〈MENU〉ボタンは、AJ-RC10G接続時には動作しません。

- 〈REMOTE〉端子から取り出す電流について、詳しくは「コネクター信号の内容」を参照してください。

- AJ-RC10GのソフトバージョンはVer.1.20以上のものをご使用ください。

  また、AJ-RC10Gのソフトバージョンアップについては次のWebサイトよりP2サポートページを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

ページトップへ戻る