- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- カラーコレクション機能

# カラーコレクション機能

色の彩度と位相について設定します。映像の15の位相に対し個別に効果をもたらします。個別の色相に対して設定できます。

［（PHASE）］

［（SAT）］

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

［R（PHASE）］/［R-R-Mg（PHASE）］/［R-Mg（PHASE）］/［Mg（PHASE）］/［Mg-B（PHASE）］/［B（PHASE）］/［B-Cy（PHASE）］/［Cy（PHASE）］/［Cy-G（PHASE）］/［G（PHASE）］/［G-Yl（PHASE）］/［Yl（PHASE）］/［Yl-Yl-R（PHASE）］/［Yl-R（PHASE）］/［Yl-R-R（PHASE）］：位相を変化させます。+は時計回り、−は反時計回りです。

［R（SAT）］/［R-R-Mg（SAT）］/［R-Mg（SAT）］/［Mg（SAT）］/［Mg-B（SAT）］/［B（SAT）］/［B-Cy（SAT）］/［Cy（SAT）］/［Cy-G（SAT）］/［G（SAT）］/［G-Yl（SAT）］/［Yl（SAT）］/［Yl-Yl-R（SAT）］/［Yl-R（SAT）］/［Yl-R-R（SAT）］：彩度を変化させます。

ページトップへ戻る