- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- 4G/LTE設定

# 4G/LTE設定

## ［4G/LTE］モード

4G/LTE USBモデムと接続する場合の設定です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［4G/LTE］を選択する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［4G/LTE PROPERTY］が有効な場合、［4G/LTE PROPERTY］を選択して、必要に応じて各項目を設定する。

接続している4G/LTE USBモデムで、［4G/LTE PROPERTY］の設定が必要な場合、［4G/LTE PROPERTY］が有効になります。

次の項目の設定が必要な場合、プロバイダーから提供された情報を正確に入力してください。

［APN］：プロバイダーから提供されたAPN（アクセスポイント名）を設定します。

［USER ID］：プロバイダーから提供されたユーザー名を設定します。

［PASSWORD］：プロバイダーから提供されたパスワードを設定します。

［DIAL NO.］：電話番号を設定します。詳しくは、ご契約のプロバイダの説明書を参照してください。

ネットワーク接続を確認する。

本機と4G/LTEのネットワーク接続ができているか確認してください。

正しくネットワーク接続されていると、画面に［4G/LTE］と表示されます。また、サムネール画面の右上のネットワークステータスアイコンが黄色になり、ネットワークを利用するアプリケーション（FTPクライアント機能）を使用できます。

NOTE

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［NETWORK SEL］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかる場合があります。

ページトップへ戻る