- トップページ
- 外部機器との接続
- エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続

# エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続

- エクステンションコントロールユニットAG-EC4G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

- AG-EC4Gを接続して本機、およびAG-EC4Gの〈POWER〉スイッチを〈ON〉にすると、本機は自動的にリモートコントロールモードになります。

- AG-EC4Gを取り外すか、AG-EC4Gの〈POWER〉スイッチを〈OFF〉にするとリモートコントロールモードは解除されます。

- IP接続でのリモートコントロールが有効の場合、AG-EC4Gのリモートコントロールモードに移行できません。 〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒して表示されるモードチェックの［STATUS］画面で、［IP REMOTE］が点灯または点滅している場合は、 IP接続でのリモートコントロールが有効です。本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［IP REMOTE］で［DISABLE］に設定してください。

〈REMOTE〉端子

AG-EC4G

リモートコントロールモードのときのスイッチ機能
リモートコントロールモードのときの記録•再生操作
本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

NOTE

- AG-EC4Gを接続して調整した状態は、常に本機に記憶されます。AG-EC4Gの〈DATA SAVE〉スイッチの設定は現在無効です。

- 専用ケーブルを接続するときや外すときは、本機とAG-EC4Gの〈POWER〉スイッチを必ず〈OFF〉にしてください。

- AG-EC4Gの専用ケーブル、または専用オプションケーブルを使用してください。故障の原因になります。

- 〈REMOTE〉端子から取り出す電流について、詳しくは「コネクター信号の内容」を参照してください。

- 詳しくはAG-EC4Gの取扱説明書を参照してください。

ページトップへ戻る