- トップページ
- 表示
- 画面の状態表示
- 撮影状態の確認と表示

# 撮影状態の確認と表示

〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒すと、モードチェックの［STATUS］画面が表示されます。モードチェック中は普段は非表示にしている項目も含めてほとんどの項目が表示され、撮影状態を確認できます。モードチェックの詳細は「モードチェックでの表示」を参照してください。

各項目の［STATUS］画面での表示/非表示を示しています。〈DISP/MODE CHK〉スイッチの設定とメインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［OTHER DISPLAY］の設定によって、表示/非表示の状態が異なります。

- 「○」は表示、「—」は非表示を示します。

- メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［DISPLAY SETTING］で各項目表示の［ON］/［OFF］を選択できます。

No | 項目 | 撮影 | 再生 | 〈DISP/MODE CHK〉：〈CHK〉 | 〈DISP/MODE CHK〉：〈OFF〉 | 〈DISP/MODE CHK〉：〈ON〉
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
［OTHER DISPLAY］
［ALL］ | ［PARTIAL］ | ［USER］
1 | タイムコード表示 | ○ | ○ | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
2 | フレームレート表示 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○
3 | プロキシー情報表示 | ○ | — | ○ | —*2 | —*1 | —*1 | ○
4 | SDメモリーカード状態表示 | ○ | — | ○ | —*2 | ○ | ○ | ○
5 | システムモード表示 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○
6 | 記録フォーマット表示 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○
7 | レターボックス記録表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○
8 | ストリーミングモード状態表示 | ○ | — | ○ | — | — | — | —
9 | ネットワークモードの状態表示 | ○ | — | ○ | — | — | — | —
10 | IP接続でのリモートコントロール表示 | ○ | — | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1
11 | USERボタン情報表示 | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
12 | フォーカスバー表示 | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
13 | 日付と時刻表示 | ○ | — | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1
14 | オーディオレベルメーター表示 | ○ | ○ | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1
15 | デジタルズーム表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
16 | Y GETの輝度表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
17 | NDフィルター表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○
18 | シャッタースピード表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
19 | 〈WHITE BAL〉スイッチポジション表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
20 | ゲイン表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
21 | アイリス表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
22 | ズームポジション表示 | ○ | — | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1
23 | フォーカス制御情報表示 | ○ | — | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1
24 | 推奨NDフィルター表示 | ○ | — | ○ | — | —*1 | —*1 | —*1
25 | カメラワーニング、情報表示エリア | ○ | ○ | ○ | ○ | —*1 | —*1 | —*1
26 | オートホワイトバランス異常表示 | ○ | — | ○ | — | — | — | —
27 | オートブラックバランス異常表示 | ○ | — | ○ | — | — | — | —
28 | 色収差補正機能表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
29 | レンズエクステンダー表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
30 | フラッシュバンド補正機能表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
31 | ダイナミックレンジストレッチャー機能表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
32 | シーンファイル名表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○
33 | バッテリー残量表示 | ○ | ○ | ○ | —*2 | —*1 | —*1 | —*1
34 | P2カード残量 | ○ | ○ | ○ | —*2 | —*1 | —*1 | —*1
35 | サイマル記録モード表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○
36 | 高感度モード表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
37 | ワンクリップレックモードの状態表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○
38 | 記録・再生の動作状態表示 | ○ | ○ | ○ | —*3 | ○ | ○ | ○
39 | レックデュアリングアップロード状態およびストリーミング配信状態表示 | ○ | ○ | — | — | —*1 | —*1 | —*1
40 | GPS表示 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○
41 | 4G/LTE接続状態およびボンディング機器状態表示 | ○*4 | — | ○*4 | — | ○*4 | ○*4 | ○*4
42 | HD SDI REMOTE記録状態表示 | ○*4 | — | ○*4 | — | ○*4 | ○*4 | ○*4

他の設定によっては、表示されることがあります。

残量が少なくなると表示されます。

撮影時は表示されます。

4G/LTE接続設定時、ボンディング機器接続時および［HD SDI REMOTE］設定時は、常に表示します。

ページトップへ戻る