- トップページ
- 撮影
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 録音レベルの調整

# 録音レベルの調整

音声チャンネル1/2に録音されるレベルを手動調整する手順は次のとおりです。音声チャンネル3/4も同様に設定できます。

音声チャンネルレベルメーターの表示がCH1、CH2を示すようにSmartUIの［HOME］画面で〈MONITOR SEL〉ボタンを押し、表示が1、2であることを確認する。

SmartUIの［AUD02:INPUT］画面で［LVL］を［MANU］に設定する。

音声チャンネルレベルメーターの表示を見ながらSmartUIの［AUD01:LEVEL］画面の［+］または［−］でレベルを調整する。

最上段のバー（0 dB）を超えると［OVER］表示のが点灯し入力音量が過大であることを示します。最大でも0 dBまで表示しないように調整してください。

収録中に本機を1人で操作する場合、音声レベルの調整には、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを使用してください。

あらかじめ調整するオーディオチャンネルを選択し、ビューファインダーのレベルメーターを見ながら、過大入力にならないよう、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみで調整します。

ページトップへ戻る