- トップページ
- メニュー操作
- 設定メニューの構成
- メインメニューの構成

# メインメニューの構成

［SCENE FILE］ | シーンファイルに関する設定をします。 カメラ映像の細かな画質調整の設定や、シーンファイルの選択、およびシーンファイルデータの内部メモリーへの読み書きをする項目です。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。
［SYSTEM MODE］ | 映像、音声の記録フォーマットに関する設定をします。
［USER SW］ | USERボタンとレンズの〈RET〉ボタンに割り当てる機能を設定します。
［SW MODE］ | 各種スイッチで切り替えたときの各種モードの動作に関する設定をします。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。
［RECORDING SETUP］ | 本機の記録再生を行う場合の各種設定項目です。 システム周波数、ライン数の設定、記録フォーマットおよび記録の方式はここで設定します。
［CLIP］ | ビューファインダーに表示されるクリップのサムネールを確認しながら、再生、削除、コピー、メタデータの編集などを行うときに使用します。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されているときに有効です。 ［DELETE］や［COPY］などのクリップ操作は、対象のサムネールが選択されたときに有効になります。 一部の項目は、USBホストモードやそのエクスプロアー画面など特定の状態でのみ表示されます。
［AUDIO SETUP］ | 音声の入出力に関する設定をします。
［IN/OUT SEL］ | 〈SDI OUT/IN（OP）〉、〈HDMI〉、〈MON OUT〉、〈TC IN/OUT〉端子からの出力に関する設定をします。
［NETWORK SETUP］ | ネットワークに関する設定をします。
［DISPLAY SETUP］ | ビューファインダー上に表示する内容に関する設定をします。 このメニューの項目は、サムネール画面が表示されている場合は設定できません。
［BATTERY SETUP］ | バッテリーに関する設定をします。
［CARD FUNCTIONS］ | シーンファイルおよびユーザーファイルの、SDメモリーカードへの読み書きに関する設定をします。
［OTHER FUNCTIONS］ | ユーザーファイルの内部メモリーへの読み書きや初期化、本機の設定に関する項目です。
［MAINTENANCE］ | 本機の保守点検を行う項目です。本機搭載ファームウェアのアップデートを行うときに使用します。
［DIAGNOSTIC］ | 本機のファームウェアのバージョン表示、製品名、製造番号、通電時間の項目を表示します。
［USER MENU SEL］ | ［USER MENU］に表示する項目を設定します。

ページトップへ戻る