- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- ガンマ機能

# ガンマ機能

映像の階調を最適になるように設定します。

#### 一般的な設定

［GAMMA MODE SEL］：7種類からガンマモードを選択します。

#### より高度な設定

メインメニュー→［SCENE FILE］→［GAMMA SETTING］で設定します。

［MASTER GAMMA］：マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。

- ［GAMMA MODE SEL］で［FILM-REC］を選択しているとき

  ［F-REC DYNAMIC LVL］：ダイナミックレンジを設定します。

  ［F-REC BLACK STR LVL］：ブラックストレッチを設定します。

- ［GAMMA MODE SEL］で［VIDEO-REC］を選択しているとき

  ［V-REC KNEE SLOPE］：ニースロープを設定します。

  ［V-REC KNEE POINT］：ニーポイントを設定します。

［BLACK GAMMA］：暗部のガンマカーブの圧縮と伸長を設定します。

［B. GAMMA RANGE］：圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。

ページトップへ戻る