- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- RBゲインコントロール機能

# RBゲインコントロール機能

〈WHITE BAL〉スイッチの位置に応じて、赤色と青色の強弱を付け加える設定をする機能です。

〈PRST〉位置またはオートホワイトバランスのときに動作します。オートトラッキングホワイトバランスのときは動作しません。

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

メインメニュー→［SCENE FILE］→［RB GAIN CONTROL SETTING］で設定します。

- 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉位置のとき

  ［R GAIN AWB PRE］：赤色の強弱を付け加える設定をします。

  ［B GAIN AWB PRE］：青色の強弱を付け加える設定をします。

- 〈WHITE BAL〉スイッチが〈A〉位置のとき

  ［R GAIN AWB A］：赤色の強弱を付け加える設定をします。

  ［B GAIN AWB A］：青色の強弱を付け加える設定をします。

- 〈WHITE BAL〉スイッチが〈B〉位置のとき

  ［R GAIN AWB B］：赤色の強弱を付け加える設定をします。

  ［B GAIN AWB B］：青色の強弱を付け加える設定をします。

- 〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉位置にしてオートホワイトバランスを行ったとき

  ［AWB A GAIN OFFSET］：［R GAIN AWB A］と［B GAIN AWB A］で設定した値を保持したままか、リセットするかを設定します。

- 〈WHITE BAL〉スイッチを〈B〉位置にしてオートホワイトバランスを行ったとき

  ［AWB B GAIN OFFSET］：［R GAIN AWB B］と［B GAIN AWB B］で設定した値を保持したままか、リセットするかを設定します。

ページトップへ戻る