- トップページ
- 各部の名称
- SmartUI表示（［HOME］画面）

# SmartUI表示（［HOME］画面）

1. メディア残量表示バー

   P2カード残量を7個のセグメントで表示します。

   1個のセグメントが示すP2カード残量時間は3分単位ごとに、セグメントが1個ずつ消えていきます。

2. バッテリー残量表示バー

   デジタル表示（%表示）のバッテリーを使用した場合、バッテリー残量が70%以上のときにFの位置までセグメントが7個点灯します。

   バッテリー残量が70%未満より10%減るごとに、セグメントが1個ずつ消えます。

3. 音声チャンネルレベルメーター

   1セグメントは2 dB刻みとして、最小は−34 dB、［OVER］表示は最上位ので表示します。

   〈MONITOR SEL〉ボタンを押すごとに、［CH1］/［CH2］、ステレオ、［CH3］/［CH4］が切り替わり、連動してレベルメーターのチャンネル表示も切り替わります。（［AUDIO］画面）

   モニター音声に出力されているチャンネルは、チャンネル表示が白抜き表示になります。

   ステレオ選択時はチャンネル表示がどちらも白抜き表示になります。

4. タイムコードに関する表示

   〈COUNTER〉ボタンを押すごとに、［COUNTER］/［CLIP］→［TCG［R］］→［UBG［R］］→［VUBG［R］］→［COUNTER］/［CLIP］（ビューファインダー表示なし）*→［COUNTER］/［CLIP］の表示順に切り替わります。

   ビューファインダーのタイムコードが非表示になります。

   ［COUNTER］/［CLIP］：カウンターを時：分：秒で表示します。メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［REC COUNTER］で［TOTAL］を選択している場合、［COUNTER］と表示されます。［CLIP］を選択している場合、［CLIP］と表示されます。

   ［TCG［R］］：タイムコード値を時：分：秒：フレームで表示します。

   ［UBG［R］］：ユーザーズビット値を表示します。

   ［VUBG［R］］：VITCのユーザーズビット値を表示します。

   ［NDF］：タイムコードがノンドロップフレームのときに表示します。

   ［DF］：タイムコードがドロップフレームのときに表示します。

   ［HOLD］：タイムコードジェネレーター/リーダー値をホールドしたときに表示します。

   ［F-RUN］：記録の操作に関係なく、連続してタイムコードを歩進する設定にしているときに表示します。

   ［R-RUN］：記録中にのみタイムコードを歩進する設定にしているときに表示します。

   ［SLAVE］：タイムコードの外部ロック時に表示します。

5. 記録モード表示

   ［REC］：通常記録

   ［P-REC］：プリレック

   ［I-REC］：インターバル記録

   ［L-REC］：ループレック

   ［S-REC］：サイマル記録

6. ステータス情報

   オーディオレベル表示：オーディオ［CH1］/［CH3］または［CH2］/［CH4］のオーディオボリュームおよびオーディオレベルが自動調整モードであるかを表示します。自動調整モードのときは［A］と表示されます。

   オーディオ入力：オーディオ［CH1］、［CH2］、［CH3］、［CH4］の入力設定を表示します。

   USB接続時：メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE］で［ON］に設定しているとき、［USB MODE SELECT］で選択されたデバイスを接続している場合に表示します。

   - USBホストモード時：［USB STORAGE CONNECTED］/［USB STORAGE DISCONNECTED］

   - USBデバイスモード時：［USB DEVICE CONNECTED］/［USB DEVICE DISCONNECTED］

   エラー、カード警告表示：何らかの原因で本機にエラーが発生したときにエラーコードを表示します。

ページトップへ戻る