- トップページ
- 準備
- P2カードについて
- P2カードの記録時間について

# P2カードの記録時間について

#### 本機で使用できるP2カード

本機では、別売品の4 GBから64 GBのP2メモリーカードおよびmicroP2メモリーカードが使用できます。

NOTE

- AJ-P2C002SG（2 GB）のカードは使用できません。

- AVC-Intra 200および1080/59.94P、1080/50PのAVC-Intra 100選択時は、次のP2カードには記録できません。

  - R、A、EシリーズのP2メモリーカード

  - microP2カードアダプターを装着したmicroP2メモリーカード

- P2カードの種類によっては、本機搭載のドライバーのアップデートが必要になることがあります。（本機搭載ファームウェアのアップデート）

- 取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

#### P2カードの記録時間

（64 GBカード1枚使用の場合の例）

システムモード | 記録フォーマット（コーデック） | 記録時間
--- | --- | ---
1080i/P | AVC-Intra 100 | 約64分（30PN、25PNの場合）
AVC-LongG 25 | 約256分（30PN、25PNの場合）
AVC-LongG 12 | 約512分（30PN、25PNの場合）
1080i、720P | AVC-Intra 100 | 約64分
AVC-Intra 50 | 約128分
AVC-LongG 50 | 約128分
AVC-LongG 25 | 約256分
AVC-LongG 12 | 約480分
DVCPRO HD | 約64分
480i、576i | DVCPRO50 | 約128分
DVCPRO | 約256分
DV | 約256分

NOTE

- 通常の記録の値です。ネイティブ記録の場合は、システムモードによってはさらに長時間記録できます。

- 32 GBのP2カードの場合は、各記録時間の1/2、16 GBのP2カードの場合は1/4、8 GBのP2カードの場合は1/8となります。

- 表示容量には管理領域などが含まれており、記録に使用できる容量は少なくなります。

## P2カードに記録されるクリップの分割について

本機で8 GB以上のP2カードを使用した場合、1回の連続記録時間が次に示す時間を超えると、自動的に別のクリップとして記録を継続します。なお、P2機器でクリップのサムネール操作（表示、削除、修復など）を行う場合は、1つのクリップとして操作できます。ノンリニア編集ソフト、および、パーソナルコンピューターなどでは、別々のクリップとして表示されることがあります。また、 メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［FILE SPLIT］で［SHORT］を選択すると、約128秒ごとの記録ファイルに分割されますが、P2機器でクリップのサムネール操作をする場合は、１つのクリップとして操作できます。レックデュアリングアップロード機能を使用する場合に、［SHORT］を選択すると、記録ファイルの分割単位が小さくなり、クリップの転送が開始されるタイミングを早めることができます。なお、インターバル記録、ワンショット記録、ループレック時は、［SHORT］は無効になります。

記録フォーマット（ネイティブ記録を除く） | 連続記録時間
--- | ---
AVC-Intra 100（1080iの場合） DVCPRO HD | 約5分
AVC-LongG 50 AVC-Intra 50 DVCPRO50 | 約10分
AVC-LongG 25 DVCPRO DV | 約20分
AVC-LongG 12 | 約40分

ページトップへ戻る