- トップページ
- 概要
- ご使用地域への設定（フレーム周波数等の設定）

# ご使用地域への設定（フレーム周波数等の設定）

本機は使用地域が未設定の状態で出荷されています。初めて本機をご使用になるときには、次の手順でご使用地域のフレーム周波数に設定を変更してください。

使用地域が未設定の状態で、本機に電源を接続して〈POWER〉スイッチを〈ON〉にする。

使用地域を設定する［AREA SELECT］画面が表示されます。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で［NTSC］/［NTSC（J）］（日本）/［PAL］の中から使用する地域を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認メッセージで［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

選択した使用地域に従って初期化され、本機は自動的に再起動されます。

なお、一度設定すると、次回電源を入れたとき以降、この画面は表示されません。使用地域を変更する場合は、［OPTION MENU］→［AREA SETTING］で設定してください。

NOTE

- 本機を初めてご使用の状態でこの設定を行うと、本機は次の項目のみ変更されます。次の項目以外のメニュー設定値は工場出荷時の状態となります。

| 工場出荷時 | ［NTSC］ | ［NTSC（J）］ | ［PAL］
--- | --- | --- | --- | ---
［LINE&FREQ］ | ［1080-59.94i］ | ［1080-59.94i］ | ［1080-59.94i］ | ［1080-50i］
［REC FORMAT］ | ［AVC-I100/60i］ | ［AVC-I100/60i］ | ［AVC-I100/60i］ | ［AVC-I100/50i］
［CAMERA MODE］ | ［60i］ | ［60i］ | ［60i］ | ［50i］
［SETUP］ | ［7.5%A］ | ［7.5%A］ | ［0%］ | ［0%］
［HEADROOM］ | ［20dB］ | ［20dB］ | ［20dB］ | ［18dB］
［REC META DATA］→［LANGUAGE］*1 | ［ENGLISH］ | ［ENGLISH］ | ［JAPANESE］ | ［ENGLISH］
M/D/Y表示*2 | M/D/Y | M/D/Y | Y/M/D | D/M/Y
［TIME ZONE］ | +0:00 | +0:00 | +9:00 | +0:00

詳しくは「メタデータの表示言語設定」を参照してください。

メニュー項目にはありません。M：月、D：日、Y：年を示しています。

ページトップへ戻る