- トップページ
- 撮影
- 基本手順
- ネイティブ記録

# ネイティブ記録

1080i/Pの記録、および720PのAVC-Intra記録で撮影のフレームレートに応じて、有効フレームのみを抜き出して記録する方式です。

ネイティブ記録では、通常の記録時間より長く記録することができます。

なお、ネイティブ記録の場合でも、カメラ映像の出力や再生映像の出力はプルダウンされた59.94フレームまたは50フレームになります。

カメラ撮影

（1080/24PN）

2:3プルダウン

記録

カメラ撮影

（720/24PN）

2:3プルダウン

記録

有効フレーム

NOTE

- 24PN（ネイティブ記録）では4フレーム周期、720Pの30PN（ネイティブ記録）では2フレーム周期の先頭から記録が開始されます。そのため、記録周期の異なるシステムモードのクリップに続けて記録すると、タイムコードが不連続になることがあります。

- P2カードを挿入後、あるいは電源を入れた直後に記録を開始した場合でも、本機の内部メモリーを使用して記録が開始されます。この場合、P2カードの認識が終わるまで記録を停止できません。

  P2カードの状態は、〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒し、ビューファインダーに表示される［SLOT1］、［SLOT2］の行で確認してください。

ページトップへ戻る