- トップページ
- 各部の名称
- 音声機能部（入力系）

# 音声機能部（入力系）

1. 〈MIC IN〉端子（フロントマイクを使用する場合）

   マイク（別売品）を接続します。

   - ファントムマイクも使用できます。使用するときは、メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［INPUT SETTING］→［FRONT MIC POWER］で［ON］に設定してください。［ON］に設定しているときにマイクを接続していない場合、低周波のノイズが入る場合があります。マイク接続時には問題ありません。

2. 〈F.AUDIO LEVEL〉つまみ（〈F.AUDIO LEVEL〉つまみの機能の選択）

   音声チャンネル1～4の録音レベルが調整できます。

   - SmartUIの［AUD02:INPUT］画面で録音レベルの調整方法を［MANU］に設定すると、このつまみで音声チャンネルの録音レベルが調整できます。

   - メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［FRONT VR CH1］、［FRONT VR CH2］、［FRONT VR CH3］、［FRONT VR CH4］で、このボリュームの操作をどの入力端子に対して有効にするかを設定できます。

3. 〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉端子（オーディオ機器を使用する場合）

   オーディオ機器、またはマイクを接続します。

4. 〈LINE〉/〈MIC〉スイッチ（オーディオ機器を使用する場合、外部マイクを使う場合の点検）

   〈AUDIO IN CH1/3〉/〈AUDIO IN CH2/4〉端子に接続した音声入力信号を切り替えます。

   〈LINE〉：ライン入力でオーディオ機器を接続しているときに選択します。

   〈MIC〉：外部マイクを接続しているときに選択します。

5. マイク入力電源スイッチ（外部マイクを使う場合の点検）

   〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉端子に接続されたマイクへの電源供給スイッチです。

   〈+48V〉：マイクに+48 V電源を供給します。

   〈OFF〉：マイクに電源を供給しません。

   NOTE

   - マイク入力〈+48V〉を設定しているときに〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉端子にマイクを接続していない場合、低周波のノイズが入る場合があります。マイク接続時には問題ありません。

6. ワイヤレススロット（ワイヤレスマイクレシーバーを使用する場合）

   UniSlot方式のワイヤレスマイクレシーバー（別売品）を取り付けることができます。

ページトップへ戻る