- トップページ
- ネットワーク接続
- 接続のための準備
- ワイヤレスモジュールAJ-WM30の場合

# ワイヤレスモジュールAJ-WM30の場合

本機にワイヤレスモジュールAJ-WM30（別売品）を取り付けます。

図1

図2

図3

ワイヤレスモジュール固定部品

ワイヤレスモジュール固定部品

図4

カバーを開ける。（図1）

ワイヤレスモジュール固定部品を本体から取り外す。（図2）

ワイヤレスモジュール固定部品はねじ1本で固定されています。

〈USB2.0〉端子（サブホスト）にワイヤレスモジュールをしっかり取り付ける。（図3）

手順2で取り外したワイヤレスモジュール固定部品をねじで固定する。（図4）

カバーを閉める。

NOTE

- ワイヤレスモジュールを取り外すときはまっすぐ引き下げてください。

- ワイヤレスLANで接続時、ワイヤレスモジュールをきちんと取り付け、カバーを閉じてください。

- AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールをご使用の場合は、「AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールの場合」 を参照してください。

## ワイヤレスモジュールAJ-WM30使用上のお願い

ワイヤレスモジュールの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してからご使用ください。

最新情報は、次のWebサイトを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

ページトップへ戻る