- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- プリレック

# プリレック

記録開始の操作をした時点より一定時間前（HD記録時約3秒、SD記録時約7秒）からの映像と音声を記録します。

記録開始の操作

記録停止の操作

（時間）

実際の記録時間

プリレック時間

メインメニュー→［SYSTEM MODE］で各項目の設定を確認する。

プリレック機能を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

メニュー操作については「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［PRE REC］で［ON］に設定する。

〈REC〉ボタンを押す。

- 記録中は［P-REC］、一時停止中は［P-］と表示されます。（記録・再生の動作状態表示）

NOTE

- ［PRE REC］を［OFF］に設定時の［P-REC］表示について

  本機は［PRE REC］が［OFF］に設定されているときは、記録を停止した後、P2カードに完全に映像や音声を記録し終えるまでの間、［REC］を表示します。

  ［P-REC］表示については「ワンクリップレックモードの状態表示」を参照してください。

- ［PRE REC］を割り当てたUSERボタンを押すことで、簡単に［PRE REC］の［ON］/［OFF］を切り替えることができます。詳しくは「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

- 次の場合、設定時間どおりの映像、音声が記録できない場合があります。

  - 電源を入れた直後

  - 設定メニューで記録関連の設定を変えた後

  - P2カードを挿入した直後

  - 再生やレックチェックを行った後

- 次の場合、プリレック機能は動作しません。

  - メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［NORMAL］以外を選択しているとき

ページトップへ戻る