- トップページ
- 撮影
- 基本手順
- 準備

# 準備

## 電源の準備からP2カードを入れるまで

図1

図2

充電済みのバッテリーを装着する。（図1）

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にし、バッテリー残量を確認する。

ビューファインダーまたはSmartUIの［HOME］画面でバッテリー残量表示を確認します。

バッテリー残量が少なく表示されるときは、まずバッテリー設定を確認してください。（［BATTERY SETUP］）設定が正しければ完全に充電したバッテリーと交換します。

P2カードを挿入し、P2カードアクセスLEDがオレンジ色、または緑色に点灯しているのを確認し、スロットカバーを閉める。（図2）

カードスロットに2枚のP2カードが挿入されている場合、スロット番号の小さいP2カードから順番に記録されます。ただし、P2カードを後から挿入すると、そのP2カードが記録対象になるのは、スロット番号にかかわらず、いままでに挿入されたP2カードより後になります。

- 例：2つのスロットにP2カードを挿入した場合

  2つのスロットにP2カードを挿入すると、スロット番号1→2の順で記録対象のP2カードになります。しかし、一度スロット番号1のP2カードを取り出して再び挿入した場合、スロット番号2→1の順で記録対象のP2カードになります。

  電源を切った後も、記録対象のP2カード番号は保持されます。次に、電源を入れたときは、電源を切る前と同じP2カードに続けて記録できます。

## 撮影・記録のためのスイッチ設定

電源を入れてP2カードを入れた後、各スイッチを次のように設定してから操作を開始してください。

1. 〈USER MAIN〉ボタン

   工場出荷時は［Y GET］機能が割り当てられています。

2. 〈GAIN〉スイッチ

   通常は〈L〉（0 dB）にします。暗すぎるときは、適切なゲインに設定します。

3. 〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチ

   〈CAM〉/〈ON〉に設定します。

4. SmartUI

   1. ［SET01:TC/UB］画面で［TC_MD］を［F-RUN］または［R-RUN］に設定します。

   2. ［AUD02:INPUT］画面で［LVL］を［AUTO］に設定します。

ページトップへ戻る