- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- タイムデータの概要

# タイムデータの概要

#### タイムコード

SmartUI の［SET01:TC/UB］画面の［TC_MD］でレックランとフリーランに切り替えることができます。

- ［F-RUN］：常に歩進し、電源を切っても歩進が行われ、時刻と同様に扱うことができます。また〈TC IN/OUT〉端子に入力されたタイムコードにスレーブロックして記録できます。

- ［R-RUN］：記録のときだけ歩進します。通常は前回記録したクリップに連続した値となります。電源を切ったり、記録する P2カードを交換したりしても値は保持されます。

NOTE

- 次の場合は、連続した値になりません。

  - 記録したクリップを削除した場合

  - 24PN、30PN（25PN）に切り替えた場合

  - 記録中に［REC WARNING］などの異常で記録を中止した場合

#### ユーザーズビット

2種類のユーザーズビットを内蔵しています。

- LTC UB：LTCとして記録し、〈TC IN/OUT〉端子から出力されます。また、HD SDI信号のLTCとしても出力されます。

- VITC UB：VITCとして記録（DVCPROではVIDEO AUX領域に記録）されます。また、HD SDI信号のVITCとして出力されます。

LTC UBは、ユーザー設定値、時刻、年月日、タイムコードと同じ値、カメラ撮影のフレームレート情報、〈TC IN/OUT〉端子からの外部信号の入力値などを、それぞれ別に選択して記録できます。

VITC UBは、カメラ撮影のフレームレート情報が記録されます。

クリップメタデータのユーザーズビットには、記録開始時のLTC UB値が記録されます。

#### 日時（リアルタイム）

- 内蔵の時計により、年、月、日、時刻を、ビューファインダーおよび〈MON OUT〉端子などの出力映像に表示できます。

- 内蔵時計は、電源を切っている間のフリーランタイムコードの計測や、ユーザーズビットの時刻、年月日データとして使用されます。さらに、クリップを記録するときにファイル生成時刻のもととなり、サムネールの並びや再生順序が決まります。

- クリップメタデータや、UMID（Unique Material Identifier）の生成にも使用されます。

  詳しくは「内蔵時計の日付/時刻の設定」を参照してください。

ページトップへ戻る