- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［BATTERY SETUP］

# ［BATTERY SETUP］

使用するバッテリーに関する設定をします。

項目 | 設定内容
--- | ---
［BATTERY SELECT］ | 使用するバッテリーを選択します。 ［HYTRON140］、［DIONIC HC］、［ENDURA10］、［PAG L96e］：アントンバウアー製HYTRON140、DIONIC HC、IDX製ENDURA10（E-10）、およびPAG製PAG L96eを選択した場合、選択したバッテリーに合わせた残量検出が行われます。 ［TYPE A］、［TYPE B］、［TYPE C］：［HYTRON140］、［DIONIC HC］、［ENDURA10］、［PAG L96e］以外のバッテリーを使用する場合、いずれかに設定してください。このとき、メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SETTING］（［BATTERY SETTING］）で選択したバッテリータイプの［FULL］（満電圧）、［NEAR END］（ニアエンド警告電圧）、［END］（エンド電圧）を、ご使用のバッテリーに合わせて設定してください。 ［BATT STAT］：バッテリー残量がパーセント値で検出されるバッテリーをご使用の場合、［BATT STAT］を選択すると、バッテリー残量のパーセント値に従ったニアエンドとエンド動作が行われます。メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SETTING］（［BATTERY SETTING］）で［BATT STAT NEAR END］（ニアエンド）、［BATT STAT END］（エンド）のパーセント値をご使用のバッテリーに合わせて設定してください。 ［ENDURA STAT］：IDX製ENDURAバッテリーをご使用時に選択すると、残量情報のパーセント値に従ったニアエンドとエンド動作が行われます。メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SETTING］（［BATTERY SETTING］）で［ENDURA STAT NEAR END］（ニアエンド）、［ENDURA STAT END］（エンド）のパーセント値をご使用のバッテリーに合わせて設定してください。 工場出荷値：［DIONIC HC］ ［BATT STAT］または［ENDURA STAT］に設定しても、バッテリー残量のパーセント値が検出できない場合は、［TYPE A］の設定値に従います。［TYPE A］の［FULL］（満充電）、［NEAR END］（ニアエンド）、［END］（エンド）の設定値がご使用のバッテリーに合っていることをご確認ください。
［EXT DC IN SELECT］ | 〈DC IN〉端子にバッテリーを接続する場合に、残量検出の種類を設定します。また、選択した種類に合わせた残量検出が行われます。 バッテリーの種類選択については、［BATTERY SELECT］と同様です。 ビューファインダーには、アナログ電圧を表示します。 ［DC PWR SUPPLY］、［HYTRON140］、［DIONIC HC］、［ENDURA10］、［PAG L96e］、［TYPE A］、［TYPE B］、［TYPE C］ 工場出荷値：［DC PWR SUPPLY］
［BATT NEAR END CANCEL］ | ［ON］に設定すると、バッテリーニアエンドで〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒すと、出力されている警告音やワーニング表示をキャンセルできます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［BATT REMAIN FULL］ | 残量表示機能があるバッテリー使用時に、SmartUIのバッテリー残量表示バーの表示内容を設定します。 ［70%］：70%でフル表示します。 ［100%］：100%でフル表示します。 工場出荷値：［70%］
［BATTERY SETTING］ | ［BATTERY MODE］ | バッテリーのニアエンド電圧を設定するかどうかを選択します。 ［AUTO］：自動的に設定します。 ［MANUAL］：手動で設定します。 工場出荷値：［AUTO］
| ［HYTRON140 NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［HYTRON140］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［BATTERY MODE］を［MANUAL］に設定しているときに有効です。 ［12.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［13.1V］
| ［DIONIC HC NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［DIONIC HC］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［BATTERY MODE］を［MANUAL］に設定しているときに有効です。 ［12.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［13.1V］
| ［ENDURA10 NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［ENDURA10］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［BATTERY MODE］を［MANUAL］に設定しているときに有効です。 ［12.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［13.1V］
| ［PAG L96e NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［PAG L96e］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［BATTERY MODE］を［MANUAL］に設定しているときに有効です。 ［12.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［13.1V］
| ［TYPE A FULL］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE A］を選択したときのフル表示する電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［TYPE A］の工場出荷値は、IDX製のENDURA ELETEに合わせています。 ［13.0V］…［17.0V］ 工場出荷値：［15.6V］
| ［TYPE A NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE A］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［TYPE A］の工場出荷値は、IDX製のENDURA ELETEに合わせています。 ［11.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［13.2V］
| ［TYPE A END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE A］を選択したときのエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［TYPE A］の工場出荷値は、IDX製のENDURA ELETEに合わせています。 ［11.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［12.5V］
| ［TYPE B FULL］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE B］を選択したときのフル表示する電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［TYPE B］の工場出荷値は、アントンバウアー製DIONIC HCに合わせています。 ［13.0V］…［17.0V］ 工場出荷値：［15.9V］
| ［TYPE B NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE B］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［TYPE B］の工場出荷値は、アントンバウアー製DIONIC HCに合わせています。 ［11.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［12.9V］
| ［TYPE B END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE B］を選択したときのエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［TYPE B］の工場出荷値は、アントンバウアー製DIONIC HCに合わせています。 ［11.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［12.5V］
| ［TYPE C FULL］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE C］を選択したときのフル表示する電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［13.0V］…［17.0V］ 工場出荷値：［15.9V］
| ［TYPE C NEAR END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE C］を選択したときのニアエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［11.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［13.2V］
| ［TYPE C END］ | メインメニュー→［BATTERY SETUP］→［BATTERY SELECT］で［TYPE C］を選択したときのエンド電圧を0.1 Vステップで選択します。 ［11.0V］…［15.0V］ 工場出荷値：［12.5V］
| ［BATT STAT NEAR END］ | ニアエンドのパーセント値を選択します。 バッテリー残量のパーセント値が検出できない場合、［TYPE A］で設定したニアエンド電圧値に従います。 ［4%］、［5%］、［6%］、［7%］、［8%］、［9%］、［10%］、［12%］、［14%］、［16%］、［18%］、［20%］ 工場出荷値：［5%］ バッテリー残量が10%単位で表示されるバッテリーをご使用の場合、設定値と実際のニアエンド警告とが多少異なる場合があります。
| ［BATT STAT END］ | エンドのパーセント値を選択します。 バッテリー残量のパーセント値が検出できない場合、［TYPE A］で設定したエンド電圧値に従います。 ［1%］…［10%］ 工場出荷値：［1%］ バッテリー残量が10%単位で表示されるバッテリーをご使用の場合、エンドの判定は、［1%］～［5%］に設定したときと［6%］～［10%］に設定したときの2段階のみになります。
| ［ENDURA STAT NEAR END］ | ニアエンドのパーセント値を選択します。 バッテリー残量のパーセント値が検出できない場合、［TYPE A］で設定したニアエンド電圧値に従います。 ［4%］、［5%］、［6%］、［7%］、［8%］、［9%］、［10%］、［12%］、［14%］、［16%］、［18%］、［20%］ 工場出荷値：［5%］ バッテリー残量が10%単位で表示されるバッテリーをご使用の場合、設定値と実際のニアエンド警告とが多少異なる場合があります。
| ［ENDURA STAT END］ | エンドのパーセント値を選択します。 バッテリー残量のパーセント値が検出できない場合、［TYPE A］で設定したエンド電圧値に従います。 ［1%］…［10%］ 工場出荷値：［1%］ バッテリー残量が10%単位で表示されるバッテリーをご使用の場合、エンドの判定は、［1%］～［5%］に設定したときと［6%］～［10%］に設定したときの2段階のみになります。

ページトップへ戻る