- トップページ
- 撮影
- USERボタンへの機能割り当て
- 選択できる機能について

# 選択できる機能について

USERボタンに割り当てることができる機能は、次のとおりです。

項目 | 内容
--- | ---
［INHIBIT］ | 機能を割り当てません。
［LEVEL GAUGE］ | 水準器表示機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［LEVEL GAUGE RESET］ | 現在の水平方向と垂直方向を基準値にして、水準器を設定する機能を割り当てます。また、割り当てたボタンを長押しすると、工場出荷値になります。
［WFM］ | ウェーブフォームモニターの波形の表示を切り替える機能を割り当てます。波形表示の選択は、メインメニュー→［SW MODE］→［WFM MODE］で選択します。
［D.ZOOM x2］ ［D.ZOOM x4］ | デジタルズーム機能を割り当てます。 画角をそれぞれ縦横2/4倍にズームアップします。
［DRS］ | ダイナミックレンジストレッチャーの有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［FBC］ | フラッシュバンド補正機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［S.GAIN］ | スーパーゲイン機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［1S.EXP.］ | 1秒間露光する機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［ATW］ | オートトラッキングホワイトバランス機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［ATW LOCK］ | オートトラッキングホワイトバランス機能が動作しているときに押すと、ホワイトバランスの値を固定します。再度押すと、オートトラッキングホワイトバランス機能が動作を再開します。
［SPOTLIGHT］ | スポットライト用のオートアイリス制御機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［BACKLIGHT］ | 逆光補正用のオートアイリス制御機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［Y GET］ | 中央付近に表示された枠部分の輝度レベルを表示させる機能を割り当てます。
［PUSH AF］ | マニュアルフォーカスモードで、一時的にオートフォーカスにする機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。動作モードは、メインメニュー→［SW MODE］→［PUSH AF MODE］で設定します。
［PRE REC］ | プリレック機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［TEXT MEMO］ | テキストメモ機能を割り当てます。
［SHOT MARK］ | ショットマーク機能を割り当てます。
［DEL LAST CLIP］ | 直前に撮影したクリップを削除する機能を割り当てます。
［SLOT SEL］ | P2メモリーカードスロットにカードを複数挿入しているとき、記録対象のカードを切り替える機能を割り当てます。
［AUDIO MON SEL］ | 出力する音声チャンネルを切り替える機能を割り当てます。音声チャンネル1/2を選択している場合、割り当てたボタンを押すたびに、音声チャンネル1のモノラル、音声チャンネル1と2のステレオ、音声チャンネル2のモノラルに切り替わります。音声チャンネル3/4を選択している場合は、割り当てたボタンを押すたびに、音声チャンネル3のモノラル、音声チャンネル3と4のステレオ、音声チャンネル4 のモノラルに切り替わります。
［REC CHECK］ | レックチェック機能を割り当てます。
［USB MODE］ | USBデバイスモードまたはUSBホストモードの有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［PLAYLIST］ | プレイリスト編集モードへの移行/終了を切り替える機能を割り当てます。
［EVF COLOR］ | ビューファインダーの映像をカラーで表示するか、白黒で表示するかを切り替える機能を割り当てます。
［REC DURING UPLOAD］ | レックデュアリングアップロード機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］の設定値と連動します。
［UPLOAD LIST］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストを表示する機能を割り当てます。アップロードリストを閉じるときは、〈EXIT〉ボタンを押してください。
［STREAMING START］ | 本機からのストリーミング配信の開始/停止を切り替える機能を割り当てます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［STREAMING SETTING］→［START］の設定値と連動します。
［LOAD USER FILE］ | SDメモリーカードに保存されたユーザーファイルの選択画面を表示する機能を割当てます。サムネール画面では動作しません。

NOTE

- 次の機能は、本機の電源を切ると機能もオフになります。

  ［WFM］/［D.ZOOM x2］/［D.ZOOM x4］/［FBC］/［S.GAIN］/［ATW］/［ATW LOCK］/［SPOTLIGHT］/［BACKLIGHT］/［Y GET］/［USB MODE］/［PLAYLIST］

ページトップへ戻る