- トップページ
- 撮影
- 電子シャッターの設定
- シャッターモード/スピードの設定

# シャッターモード/スピードの設定

シャッターモードでのシャッタースピードは、〈SHUTTER〉スイッチを切り替えて設定します。

〈SHUTTER〉スイッチ

〈SHUTTER〉スイッチを〈OFF〉の位置から〈ON〉側に押す。

〈SHUTTER〉スイッチを〈ON〉から〈SEL〉側に押し、希望のモード、またはスピードがビューファインダーに表示されるまで、この操作を繰り返す。

- 全てのモードとスピードが表示される場合は、次の順序で表示が切り替わります。

#### 60i、60P記録の場合 #### 50i、50P記録の場合 #### 30P記録の場合 #### 25P記録の場合 #### 24P記録の場合 ［S/S］はシンクロスキャンモードの表示となります。

NOTE

- 電子シャッターをどのモードで使用しても、シャッタースピードが速いほど、カメラの感度は低減します。

- 絞りが自動のときには、シャッタースピードが速くなるにつれ、絞りが開き、焦点深度も浅くなります。

- シンクロスキャンおよびシャッターの設定を変更する場合に画面が乱れる場合があります。

- 蛍光灯などの放電管による照明下では、画面上に横帯が現れることがあります。このとき、シャッタースピードを調整すると改善されることがあります。

- 素早く横切る被写体を撮影すると、少し歪んで見えることがあります。撮像素子（MOSセンサー）の信号を読み出す方式によるものであり、故障ではありません。

- シャッタースピードが遅いときに、画面に赤、青、緑の点が出ることがありますが、故障ではありません。

## シャッター関連のビューファインダー表示について

詳しくは「画面の状態表示」を参照してください。

ページトップへ戻る