- トップページ
- 撮影
- 電子シャッターの設定
- シンクロスキャンモードの設定

# シンクロスキャンモードの設定

次の手順で操作します。

〈SHUTTER〉スイッチ

ジョグダイヤルボタン

〈SHUTTER〉スイッチを〈ON〉から〈SEL〉側に押し、シンクロスキャンモード［S/S］に設定する。

シンクロスキャンシャッターの設定値を変更する。

画面下部に表示されたシンクロシャッターの表示がハイライト表示されているときに、ジョグダイヤルボタンを操作して設定値を変更できます。このとき、ジョグダイヤルボタンを押しながら回すと、シャッタースピードの設定値の変化が速くなります。ハイライト表示は、設定を変更しなければ数秒で消えます。

メインメニュー→［SCENE FILE］→［SYNC SCAN TYPE］で、シンクロスキャンモード時のシャッタースピード表示を秒、または角度に切り替えることができます。

## 各モードでの可変範囲

60P/60iのとき | 1/60.0～1/250.0
50P/50iのとき | 1/50.0～1/250.0
25P/25PNのとき | 1/25.0～1/250.0
30P/30PNのとき | 1/30.0～1/250.0
24PNのとき | 1/24.0～1/250.0
メインメニュー→［SCENE FILE］→［SYNC SCAN TYPE］で［deg］が選択されているとき | 3.0d～360.0d

- メインメニュー→［SYSTEM MODE］で設定を変更すると、変更した前後でシャッタースピードが異なることがあります。

- メインメニュー→［SCENE FILE］→［SYNC SCAN TYPE］で［deg］に設定すると、シャッター開角度のイメージで設定・表示できます。

ページトップへ戻る