- トップページ
- SmartUIの操作
- SmartUIのメニューの一覧
- ［AUDIO］画面

# ［AUDIO］画面

## ［AUD01:LEVEL］

音声チャンネル1/2、音声チャンネル3/4のオーディオレベルを設定します。

#### 音声チャンネル1/2を選択している場合

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［−］ 音声チャンネル1のオーディオボリュームの値を下げます。
〈STOP〉ボタン | ［+］ 音声チャンネル1のオーディオボリュームの値を上げます。
〈FF/〉ボタン | ［−］ 音声チャンネル2のオーディオボリュームの値を下げます。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［+］ 音声チャンネル2のオーディオボリュームの値を上げます。
〈RESET〉ボタン | ［RST］ 音声チャンネル1/2のオーディオボリュームをユーザープリセット値にリセットします。 3秒押し続けると、その時点の音声チャンネル1/2のオーディオボリュームの値をユーザープリセット値としてそれぞれ記憶します。ユーザープリセットの位置は、オーディオボリューム表示の上に下矢印↓で表示されます。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［CH3/4］ オーディオボリュームの設定画面を音声チャンネル3/4に切り替えます。 この操作に連動して、スピーカー、イヤホン、および〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声チャンネルを切り替えます。また、［HOME］画面のオーディオレベルメーターの表示チャンネルとオーディオボリュームの表示チャンネルも連動して切り替わります。

#### 音声チャンネル3/4を選択している場合

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［−］ 音声チャンネル3のオーディオボリュームの値を下げます。
〈STOP〉ボタン | ［+］ 音声チャンネル3のオーディオボリュームの値を上げます。
〈FF/〉ボタン | ［−］ 音声チャンネル4のオーディオボリュームの値を下げます。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［+］ 音声チャンネル4のオーディオボリュームの値を上げます。
〈RESET〉ボタン | ［RST］ 音声チャンネル3/4のオーディオボリュームをユーザープリセット値にリセットします。 3秒押し続けると、その時点の音声チャンネル3/4のオーディオボリュームの値をユーザープリセット値としてそれぞれ記憶します。ユーザープリセットの位置は、オーディオボリューム表示の上に下矢印↓で表示されます。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［CH1/2］ オーディオボリュームの設定画面を音声チャンネル1/2に切り替えます。 この操作に連動して、スピーカー、イヤホン、および〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声チャンネルを切り替えます。また、［HOME］画面のオーディオレベルメーターの表示チャンネルとオーディオボリュームの表示チャンネルも連動して切り替わります。

## ［AUD02:INPUT］

オーディオ入力信号の選択と、録音の調整方法を設定します。

#### 音声チャンネル1/2を選択している場合

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［IN］ 音声チャンネル1に録音する入力信号を選択します。 | ［FRONT］ 〈MIC IN〉端子に接続したマイク入力信号を録音します。 ［W.L.］ ワイヤレスマイクレシーバーからの入力信号を録音します。 ［REAR］ 〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉端子に接続したオーディオ機器、またはマイクからの音声入力信号を録音します。 工場出荷値：［REAR］
〈STOP〉ボタン | ［LVL］ 音声チャンネル1の録音レベルを調整する方法を選択します。 | ［AUTO］ 自動で調整されます。 ［MANU］ 手動で調整します。設定内容は［AUD01:LEVEL］画面と同じです。 工場出荷値：［AUTO］
〈FF/〉ボタン | ［IN］ 音声チャンネル2に録音する入力信号を選択します。 | 設定内容は音声チャンネル1と同じです。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［LVL］ 音声チャンネル2の録音レベルを調整する方法を選択します。 | 設定内容は音声チャンネル1と同じです。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［CH3/4］ オーディオインプットの設定画面をCH3/CH4に切り替えます。連動して切り替わる設定内容は［AUD01:LEVEL］画面と同じです。

#### 音声チャンネル3/4を選択している場合

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［IN］ 音声チャンネル3に録音する入力信号を選択します。 | 設定内容は音声チャンネル1と同じです。
〈STOP〉ボタン | ［LVL］ 音声チャンネル3の録音レベルを調整する方法を選択します。 | 設定内容は音声チャンネル1と同じです。
〈FF/〉ボタン | ［IN］ 音声チャンネル4に録音する入力信号を選択します。 | 設定内容は音声チャンネル1と同じです。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［LVL］ 音声チャンネル4の録音レベルを調整する方法を選択します。 | 設定内容は音声チャンネル1と同じです。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［CH1/2］ オーディオインプットの設定画面をCH1/CH2に切り替えます。連動して切り替わる設定内容は［AUD01:LEVEL］画面と同じです。

## ［AUD03:MONI］

スピーカー、〈PHONES〉端子および〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声を選択します。

#### 音声チャンネル1/2を選択している場合

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［SEL1］ スピーカー、〈PHONES〉端子および〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声を選択します。 | ［CH1］ 音声チャンネル1のモノラル。 ［ST］ 音声チャンネル1と2のステレオ。 ［CH2］ 音声チャンネル2のモノラル。 工場出荷値：［ST］
〈STOP〉ボタン | ［SEL2］ ［SEL1］で［ST］を選択している場合、スピーカー、〈PHONES〉端子および〈AUDIO OUT〉端子から出力される音声を選択します。 | ［ST］ 音声チャンネル1と2のステレオ。 ［MIX］ 音声チャンネル1と2のミックス。 工場出荷値：［ST］
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［CH3/4］ オーディオモニターの設定画面をCH3/CH4に切り替えます。連動して切り替わる設定内容は［AUD01:LEVEL］画面と同じです。

#### 音声チャンネル3/4を選択している場合

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［SEL1］ スピーカー、〈PHONES〉端子および〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声を選択します。 | ［CH3］ 音声チャンネル3のモノラル。 ［ST］ 音声チャンネル3と4のステレオ。 ［CH4］ 音声チャンネル4のモノラル。 工場出荷値：［ST］
〈STOP〉ボタン | ［SEL2］ ［SEL1］で［ST］を選択している場合、スピーカー、〈PHONES〉端子および〈AUDIO OUT〉端子から出力される音声を選択します。 | ［ST］ 音声チャンネル3と4のステレオ。 ［MIX］ 音声チャンネル3と4のミックス。 工場出荷値：［ST］
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［CH1/2］ オーディオモニターの設定画面をCH1/CH2に切り替えます。連動して切り替わる設定内容は［AUD01:LEVEL］画面と同じです。

ページトップへ戻る