- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- インターバル記録

# インターバル記録

設定した時間間隔で1フレーム記録を行います。

1フレーム記録

1フレーム記録

1フレーム記録

（時間）

［INTERVAL TIME］設定時間

［INTERVAL TIME］設定時間

メインメニュー→［SYSTEM MODE］の各項目を設定する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［INTERVAL］に設定する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING SETTING］→［INTERVAL TIME］で時間を設定する。

〈REC〉ボタンを押す。

- 設定した時間間隔で1フレーム記録する動作を繰り返し行います。

- 停止するには、〈HOME〉ボタンを押し、SmartUIの［HOME］画面を表示した状態で〈STOP〉ボタンを押します。［HOME］画面以外では、〈STOP〉ボタンに停止以外の機能が割り当てられているため、停止できません。

- 設定を解除するには、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［NORMAL］に設定します。

- メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING SETTING］→［RECORDING HOLD］で［OFF］に設定しているときに電源を切るとインターバル記録の設定が解除されます。

- 記録中は［I-REC］、一時停止中は［I-］と表示されます。ただし、手順3の設定が2秒未満の場合は、設定時間に応じて記録中に［I-REC］が点滅します。

- 停止中は［I-］が点滅します。

NOTE

- プリレック、およびワンクリップレックは動作しません。

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのクリップとなります。

ページトップへ戻る