- トップページ
- 準備
- 撮影前の点検
- メモリー記録部の点検

# メモリー記録部の点検

「P2カード記録の点検」から「イヤホン、スピーカーの点検」までは連続して行ってください。

## P2カード記録の点検

ビューファインダーの表示で、P2カードの記録残量が十分か確認する。

詳しくは「画面の表示」を参照してください。

〈REC〉ボタンを押し、次の項目を確認する。

- P2カードアクセスLEDがオレンジ色に点滅する。

- ビューファインダー内の［REC］ランプが点灯する。

- ビューファインダーにシステムワーニングが表示されない。

再度〈REC〉ボタンを押す。

P2カードアクセスLEDがオレンジ色の点灯になり、ビューファインダー内の［REC］ランプが消えることを確認します。

ハンドル部の〈REC〉ボタンを使って、手順2～3と同じ動作を確認する。

レンズの〈VTR〉ボタンについても同様に確認します。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押してサムネール画面に切り替え、サムネールから今撮影したクリップを再生する。

再生が正常に動作することを確認します。

P2カードをカードスロットに2枚挿入している場合は、［SLOT SEL］を割り当てたUSERボタンを押して、対象のP2カードを切り替える。

手順2～3、5の操作を行い、記録・再生が正常に動作することを確認します。

## 音声レベル自動調整機能の点検

〈AUDIO〉ボタンを押してSmartUIの［AUD02:INPUT］画面を表示する。

CH1/CH2の［IN］をそれぞれ［FRONT］に設定する。

CH1/CH2の［LVL］をそれぞれ［AUTO］に設定する。

〈MIC IN〉端子に接続したマイクを適当な音源に向け、CH1/CH2両方のレベル表示が、音の大きさに合わせて変わることを確認する。

## 音声レベル手動調整機能の点検

〈AUDIO〉ボタンを押して、SmartUIの［AUD02:INPUT］画面を表示する。

CH1/CH2の［IN］をそれぞれ［FRONT］に設定する。

CH1/CH2の［LVL］をそれぞれ［MANU］に設定する。

〈AUDIO〉ボタンを押してSmartUIの［AUD01:LEVEL］画面を表示する。

〈MIC IN〉端子に接続したマイクを適当な音源に向け、CH1/CH2のオーディオボリュームの設定を調整する。

CH1/CH2の［+］でレベル表示が増えることを確認する。

## イヤホン、スピーカーの点検

〈MONITOR〉つまみを回し、スピーカーの音量が変わることを確認する。

イヤホンを〈PHONES〉端子に接続する。

スピーカーからの音が消え、イヤホンからマイクの音が聞こえることを確認します。

〈MONITOR〉つまみを回し、イヤホンの音量が変わることを確認する。

## 外部マイクを使う場合の点検

外部マイクを〈AUDIO IN CH1/3〉端子、〈AUDIO IN CH2/4〉端子に接続する。

〈LINE〉/〈MIC〉スイッチを〈MIC〉にする。

マイク入力電源スイッチを外部マイクの電源供給方式に応じて切り替える。

- 選択項目について

  - 〈+48V〉：外部電源供給方式のマイク

  - 〈OFF〉：内部電源供給方式のマイク

〈AUDIO〉ボタンを押して、SmartUIの［AUD02:INPUT］画面を表示する。

CH1/CH2の［IN］をそれぞれ［REAR］に設定する。

マイクを音源に向け、ビューファインダーの音声レベル表示、またはSmartUIの音声レベル表示が音の大きさに合わせて変わることを確認する。

1本のマイクを各チャンネルに接続して、チャンネルごとに点検することもできます。

## 時計、タイムコード、ユーザーズビットに関する点検

必要に応じてユーザーズビットを設定する。

詳しくは「ユーザーズビットの設定」を参照してください。

タイムコードを設定する。

詳しくは「タイムコードの設定」を参照してください。

〈HOME〉ボタンを押して、SmartUIの［HOME］画面を表示する。

〈COUNTER〉ボタンを押し、［TCG］を表示する。

〈SETUP〉ボタンを押し、SmartUIの［SET01:TC/UB］画面を表示する。

［TC_MD］を［R-RUN］に設定する。

〈HOME〉ボタンを押して、SmartUIの［HOME］画面を表示する。

〈REC〉ボタンを押す。

記録が開始するとともに、カウンター表示部の数値が変わることを確認します。

再度〈REC〉ボタンを押す。

記録が停止し、カウンター表示部の数値が変わらなくなることを確認します。

〈SETUP〉ボタンを押して、SmartUIの［SET01:TC/UB］画面を表示する。

［TC_MD］を［F-RUN］に設定する。

〈HOME〉ボタンを押して、SmartUIの［HOME］画面を表示する。

カウンター表示部の数値が、記録に関係なく変わることを確認します。

〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒し、ビューファインダーに表示される日付と時刻を確認する。

［DATE］、［TIME］、タイムゾーンが正確ではない場合は、日付/時刻を正しく設定してください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

NOTE

- ［DATE］、［TIME］、タイムゾーンの設定による日時データは、クリップに記録され、サムネール操作時の再生順などに影響します。お気をつけください。

ページトップへ戻る